**Załącznik nr 2 do SWZ**

**NS.270.5.2023**

**Opis przedmiotu zamówienia/**

**opis oferowanego sprzętu**

**do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rębaków**

**OFEROWANA MARKA, MODEL/TYP:……………………………………………………………………………………………………….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczno - użytkowe dla rębaka mobilnego – 3 sztuki** | **Wymagane przez Zamawiającego** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| W każdej pozycji Wykonawca wpisuje oferowane parametry/  lub informację o spełnieniu wymagań „TAK/NIE” |
| 1. | Maszyna umieszczona na przyczepie jednoosiowej służąca do podawania i rozdrabniania kawałków drewna lub gałęzi. | Wymagane |  |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023. | Wymagane |  |
| 3. | Przystosowany do przemieszczania się po drogach publicznych (przygotowany do rejestracji). | Wymagane |  |
| 4. | Podwozie maszyny wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową umieszczoną na pojeździe. | Wymagane |  |
| 5. | Maszyna/przyczepa musi posiadać hamulec najazdowy | Wymagane |  |
| 6. | Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne zgodnie z przepisami ruchu drogowego (homologacja). | Wymagane |  |
| 7. | Urządzenia i podzespoły zamontowane w maszynie muszą spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i europejskich dopuszczających do użytkowania. | Wymagane |  |
| 8. | Średnica rozdrabniania gałęzi oraz okrągłego drewna min. 15 cm | Wymagane |  |
| 9. | Średnica tarczy minimum 500 mm | Wymagane |  |
| 10. | Wydajność [m3/h]   minimum 10 m3/h | Wymagane |  |
| 11. | System antyprzeciążeniowy | Wymagane |  |
| 12. | Rolki podające hydrauliczne | Wymagane |  |
| 13. | Napęd hydrauliczny | Wymagane |  |
| 14. | Rozmiar otworu wewnętrznego minimum 190 x 150 mm | Wymagane |  |
| 15. | Ilość noży minimum 2 | Wymagane |  |
| 16. | Dysza wyrzutowa obracana minimum 270 stopni | Wymagane |  |
| 17. | Silnik Diesel o mocy minimalnej 24 KM spełniający normy Euro w dniu sprzedaży/rejestracji | Wymagane |  |
| 18. | Rozruch elektryczny, system rozruchowy przystosowany do uruchamiania silnika w niskich temperaturach | Wymagane |  |
| 19. | Zbiornik paliwa minimum 20 l | Wymagane |  |