***Załącznik nr 4b***

*do Specyfikacji*

*Warunków Zamówienia*

**SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA CZĘŚCI 2**

**Sofy modułowe**

Opis:

Meble modułowe recepcyjne – siedziska tapicerowane (sofy) do łączenia w moduły

Elementy (moduły) można łączyć ze sobą, tworząc system siedzisk, za pomocą niewidocznej z zewnątrz blachy montażowej i śrub, które należy dostarczyć w zestawie z siedziskami.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Parametry oferowane**  **(podać)** | **Producent,**  **model**  **(nazwa lub oznaczenie)** | **Cena jednostkowa netto** | **Liczba**  **(szt)** | **Wartość netto** |
| 1 | Moduł 1 | **nóżki o wys. 15 cm** z profila 60x20 mm malowane proszkowo wymiary :siedziska  1000x500x18mm  wysokość całkowita: 430 mm  szerokość całkowita: 1000 mm  głębokość całkowita: 500 mm  objętość: 0,15m3  tkanina obiciowa:  min. 70% wełna, min. 30% len,  ciężar 600-610 g/mb, wytrzymałość na ścieranie min. 50000 cykli Martindale,  test na bezpieczeństwo ogniowe: test papierosowy, test zapałczany,  odporność na światło min. 5, odporność na tarcie:  (min.) na mokro 3, na sucho 4 |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Moduł 2 | Element 1/4 koła **nóżki o wys. 15 cm** z profila 60x20 mm malowane proszkowo rozmiar siedziska 500x500x18mm  wysokość całkowita: 430mm  szerokość całkowita 500mm  głębokość całkowita 500mm  objętość 0,08m3  tkanina obiciowa:  min. 70% wełna, min. 30% len,  ciężar 600-610 g/mb, wytrzymałość na ścieranie min. 50000 cykli Martindale,  test na bezpieczeństwo ogniowe: test papierosowy, test zapałczany,  odporność na światło min. 5, odporność na tarcie:  (min.) na mokro 3, na sucho 4 |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Moduł 3 | Element 1/8 koła**nóżki o wys. 15 cm** z z profila 60x20 mm malowane proszkowo wymiary siedziska: 750x580x18mm  wysokość całkowita: 430mm  szerokość całkowita: 750mm  głębokość całkowita: 580mm objętość: 0,42m3  tkanina obiciowa:  min. 70% wełna, min. 30% len,  ciężar 600-610 g/mb, wytrzymałość na ścieranie min. 50000 cykli Martindale,  test na bezpieczeństwo ogniowe: test papierosowy, test zapałczany,  odporność na światło min. 5, odporność na tarcie:  (min.) na mokro 3, na sucho 4 |  |  |  | 3 |  |
| 4 | Moduł 4 | **nóżki o wys. 15 cm** z profila 60x20 mm malowane proszkowo wymiary siedziska: 500x500x18mm  wysokość siedziska: 430mm  wysokość całkowita: 430mm  szerokość całkowita: 500mm  głębokość całkowita: 500mm  objętość: 0,08m3  tkanina obiciowa:  min. 70% wełna, min. 30% len,  ciężar 600-610 g/mb, wytrzymałość na ścieranie min. 50000 cykli Martindale,  test na bezpieczeństwo ogniowe: test papierosowy, test zapałczany,  odporność na światło min. 5, odporność na tarcie:  (min.) na mokro 3, na sucho 4 |  |  |  | 4 |  |
| 5 | Suma netto | | | | | |  |
| 6 | Podatek VAT | | | | | | 23% |
| 7 | Brutto | | | | | |  |

Podane w tabeli wymiary – z tolerancją +-50mm

*Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*