Przewód XSTDYz 6x0.5 mm żelowany 300m (krążek) SATEC – 5 opakowań (5x 300 m)

lub rozwiązanie równoważne spełniające wymagania techniczne produktu :

-ilość i średnica żył: 6x0,5mm;

-żyły: miedziane jednodrutowe;

-powłoka: polietylenowa + żel

-norma: PN-EN50575:2015-03+A1:2016-11, deklaracja zgodności CE, spełniający wymagania norm RoHS: ISO 9001:200;

-z zaporą przeciwwilgociową;

-do wykonywania instalacji niskonapięciowych;

-zastosowanie w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi;

-identyfikacja żyły: kolor;