**Kombinezon dla grup ratownictwa technicznego**

1. Przedmiotem zamówienia jest 27 szt. kombinezonów dla grupy ratownictwa technicznego
2. Kombinezon wykonany z tkaniny : 60 % bawełny  i 40% poliestru, waga 250 g/m2.
3. Kombinezon zapinany z przodu na dwukierunkowy zamek kostkowy.
4. Rękawy zakończone elastycznym ściągaczem i dodatkową patką z rzepem do regulacji obwodu.
5. Dół nogawki posiada od strony zewnętrznej wszyty zamek otwierający (poszerzający) klin oraz posiada dodatkowo patkę z rzepem do regulacji obwodu.
6. Kombinezon posiada wzmocnienia w kolorze czarnym na barkach, łokciach, kolanach i dolnej części nogawek.
7. Pod pachami znajdują się otwory wentylacyjne.
8. Kaptur chowany w kołnierzu
9. Krój nogawek, rękawów i pleców umożliwia swobodne wykonywanie wszelkich ruchów
( klękanie, kucanie, pochylanie się)
10. kombinezon wykonany w kolorze czerwonym z wstawkami z fluorescencyjnej i odblaskowej tkaniny umieszczonymi na nogawkach, rękawach oraz części piersiowej.
11. W przedniej, piersiowej części kombinezonu dwie kieszenie zapinane na zamek. Dodatkowo cztery kieszenie umieszczone na nogawkach również zapisane na zamek.
12. Napis „STRAŻ” umieszczony na plecach oraz przodzie kombinezonu mocowany na rzep lub inną techniką
13. W prawej, przedniej części kombinezonu miejsce na umieszczenie dystynkcji. Na rękawach miejsce na umieszczenie emblematów.
14. Poniżej zdjęcia poglądowe

|  |  |
| --- | --- |
| https://www.scantex.com.pl/wp-content/uploads/2022/09/57p.jpg | https://www.scantex.com.pl/wp-content/uploads/2022/09/58t.jpg |

1. Rozmiary

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | rozmiar | ilość szt. |
| 1 | B1 | 1 |
| 2 | B2 | 4 |
| 3 | B3 | 3 |
| 4 | C2 | 1 |
| 5 | C3 | 9 |
| 6 | C4 | 3 |
| 7 | D3 | 3 |
| 8 | D4 | 3 |

|  |
| --- |
| **Tabela rozmiarowa kombinezonów** |
| Oznaczenie | M | L | XL | XXL |
| Symbol kombinezonu | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| Wzrost | 170 | 176 | 182 | 188 | 170 | 176 | 182 | 188 | 170 | 176 | 182 | 188 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| Obwód klatki piersiowej | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
| Obwód pasa | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |