Koszalin, dnia 22.08.2023 r.

 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie
ul. Komunalna 5, 75 -724 Koszalin w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
o szacunkowej wartości poniżej 215 000 euro na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP ,na podstawie wymagań zawartych w art. 275 pkt 1 w/w ustawy pn: „Dostawa nowego nadwozia piaskarko – solarki wyposażonej w instalację zwilżania soli”.

Nr ogłoszenia : 2023/BZP 00395712/01

Nr referencyjny: 31/AP/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-98fc8a54-52cb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1

Zamawiający działając na podstawie art. 135 Ustawy PZP, przekazuje treść pytań wraz
z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza w posypywarce rok produkcji 2022 ?
Odp. TAK

2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji posypywania solą: od 2 do 10 m ?
Odp. NIE

3. Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji szerokości posypywania środkami uszorstniającymi : od 2 do 10 m?
Odp. TAK

4. Czy Zamawiający wykona ramę pośrednią we własnym zakresie, czy wymaga dostawy wraz
z posypywarką?

Odp. Tak, Zamawiający wykona ramę pośrednią we własnym zakresie. Nie, Zamawiający nie wymaga dostawy ramy pośredniej wraz z posypywarką.

5. Czy Zamawiający dopuszcza w urządzeniu rozsypującym materiał, zakres regulacji wysokości w zależności od stosowanego pojazdu w zakresie od 1190 mm do 1560 mm?
Odp. TAK.

6. Czy Zamawiający dopuszcza drabinkę podnoszoną/opuszczaną zabezpieczoną antykorozyjnie, ulokowaną obok rynny zsypowej, (na stelalażu rynny zsypowej nie występują stopnie drabinki inspekcyjnej)?
Odp. TAK.

7. Z uwagi na informacje Zamawiającego: w montażu posypywarki na ramie pośredniej, prosimy
o wyjaśnienie zapisów odnośnie: ,,pojedyncze lub podwójne rolki podporowe i boczne zabezpieczenie transportowe”.

Odp. Pojedyncze lub podwójne rolki podporowe i boczne zabezpieczenie transportowe służą
w przypadku gdy nadwozie solarki będzie montowane na skrzyni ładunkowej pojazdu.

8. Zamawiający w parametrach charakterystyki technicznej wymaga ,aby pojemność ładunkowa posypywarki wynosiła min. 5m3. W dalszej części parametrów technicznych Zamawiający wymaga ,aby ładowność posypywarki wynosiła min. 5Mg a max 6Mg. Kolejnym parametrem , na który wskazuje Zamawiający jest mieszanka solno-piaskowa, piasek . Zakładając ,że mieszanka solno-piaskowa, piasek w zależności od jej wilgotności waży ok 1,5 Mg/m3 to masa materiału wynosić będzie 7,5 Mg. Niemożliwe jest więc, aby posypywarka o pojemności min. 5m3 mogłaby spełniać parametry określone przez Zamawiającego. Wnosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych, pojemności względem dopuszczalnej ładowności. Sugerujemy dokonać zmiany zapisu zwiększając ładowność posypywarki.

Odp. Zamawiający uwzględnił uwagi Wykonawcy i dopuszcza posypywarkę o ładowności wynoszącej min. 5Mg, a maksymalnie 7,5 Mg.

9. Zasobnik wykonany ze stali węglowej.
Ad 2.) Czy Zamawiający dopuści zasobnik wykonany ze stali nierdzewnej w naturalnym kolorze INOX?
Odp. TAK.

10.Czy dopuszczane są parametry ładowność 10/11/12t
Odp. NIE

11. Czy dopuszcza się długość nadwozia minimum 3850mm
Odp. NIE

12.Czy dopuszcza się rok produkcji 2022 rok
Odp. TAK

13. Czy dopuszcza się zakres dawkowania środkami uszorstniającymi 50-200g/m2
Odp. NIE

14. Czy dopuszcza się zakres regulacji szerokości posypywania środkami uszorstniającymi 2-6m
Odp. NIE

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

 Zamawiający