1. **Sprężarka Kompresor olejowy, pojemność 50L – 1 sztuka**
2. Wymiary:
Długość: 720 mm
Szerokość: 360 mm
Wysokość: 650 mm
3. Dane techniczne:
Napięcie: 230V,
min. 2 gniazda zaworowe na szybkozłączki 8-9 bar
Silnik: elektryczny, chłodzony powietrzem,
Wydajność efektywna przy 1 barach: 300 L/min,
Wydajność efektywna przy 4 barach: 206 L/min,
Wydajność robocza przy 8 barach: 140 L/min,
Ciśnienie robocze: 8 bar,
Ciśnienie maksymalne pompy: stopień sprężania pompy min. 9 BAR,
Smarowanie olejowe, rozbryzgowe, Tłok: 3 pierścieniowy,
Moc silnika: 2,8 KW/ 3,8KM,
4. W zestawie: 2 butelki specjalistycznego oleju sprężarkowego (o poj. 1 l) + filtr + 2x wąż 5 m (spiralny), pistolet do pompowania z manometrem (wyposażony w zawór spustowy powietrza), pistolet do przedmuchiwania.

Zdjęcie poglądowe:

