|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARANŻACJA ROZMIESZCZENIA REGAŁÓW – POMIESZCZENIA ARCHIWUM 023**    Półki: zgodnie z tabelą  Odstępy pionowe między półkami: **35 cm**  Ilość półek w regale – 5 użytkowych + 1 półka kryjąca  Mocowanie półek: zaczepy co 2 cm  Ściany działowe: stężenia krzyżowe  Kolor regałów RAL 9002  Tory: wpuszczane  Podłoga: docelowo płytki gres  Lokalizacja: piwnica  **ZESTAWIENIE REGAŁÓW:**   * **Archiwum 023**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Typ | Szt | Półki (szt) | Półki (mb) wszystkie | Półki (mb) użytkowe | Parametry półek (długość x głębokość) | Odstępy między półkami | Wysokość regału | | 1 | PD4-7 | 7 | 336 | 336 | 280 | Półki L = 100 x 30 cm | 35 cm | 210 cm | |  | RAZEM | **7** | 336 | 336 | **280** |  |  |  |   Półki: zgodnie z tabelą  Odstępy pionowe między półkami: **35 cm**  Ilość półek w regale – 5 użytkowych + 1 półka kryjąca  Mocowanie półek: zaczepy co 2 cm  Ściany działowe: stężenia krzyżowe  Kolor regałów RAL 9002  Tory: wpuszczane  Podłoga: docelowo płytki gres  Lokalizacja: piwnica |