Przedmiotem zamówienia jest dostawa ręcznych miotaczy gazu o następujących parametrach technicznych:

1. substancja obezwładniająca –10% (min.) olej pieprzowy OC (Oleoresin Capsicum), zawartość czynnego alkaloidu capsaicyny w OC co najmniej 1,33% - o mocy minimum 2 mln SHU;
2. działanie substancji czynnej musi być odwracalne (nie może wywoływać trwałych skutków u osoby wobec, której użyto ręcznego miotacza gazu). Po przemyciu podrażnionych miejsc wodą działanie substancji czynnej musi ustąpić w czasie około 2,5h;
3. zawartość pojemnika musi być niepalna i nietoksyczna,
4. zasięg efektywny - przy 8 jednosekundowych użyciach nie może nastąpić spadek efektywnego zasięgu poniżej 2 m;
5. pojemnik – cylindryczny, ciśnieniowy wykonany z aluminium lub jego stopu z zaworkiem rozpylającym posiadającym zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem i wykonanym z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego;
6. pojemność pojemnika – 75 ml;
7. wymiary pojemnika wraz z zaworkiem rozpylającym oraz kapturkiem zabezpieczającym : średnica – do 35 mm, wysokość do 125 mm;
8. oznakowanie pojemnika musi zawierać:
* Skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju i zawartości substancji obezwładniającej,
* Sposób użycia,
* Opis skutków działania na organizm człowieka,
* Opis sposobu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
* Informacje ostrzegawcze,
* Termin przydatności do użytku,
* Nazwę producenta lub dystrybutora,
1. W komplecie kabura w kolorze czarnym do przenoszenia ręcznego miotacza gazu na pasie o szerokości 45 mm,
2. Termin przydatności do użytku od daty dostawy: nie mniej niż 60 miesięcy od dostawy.
3. Ręczny miotacz gazu nie może ulegać samoczynnemu rozszczelnieniu podczas przechowywania lub normalnego użytkowania,