**Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 – 5 opakowań (5 x 100 m)**

lub rozwiązanie równoważne spełniające wymagania techniczne produktu:

* Zgodny z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM;
* Spełnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 część 3
* Miedziany rdzeń 1,13 mm;
* Podwójny ekran: folia aluminiowa + oplot 81%;
* Impedancja sprzężeniowa < 4,6 mΩ/m;
* Skuteczność ekranowania  
  0,03...1 GHz ≥ 90 dB  
  1...2 GHz ≥ 90 dB  
  2...3 GHz ≥ 85 dB