**Specyfikacja techniczna kompletu składającego się na wytwornicę dymu:**

* + 1. wytwornica:
			- zasilanie: AC/100-240, 50-60 Hz,
			- czas rozgrzewania: nie więcej niż 15 minut,
			- moc grzałki: min. 3000 W,
			- wydajność: co najmniej 1100 m3 na minutę,
			- pojemność zbiornika: min.8 litrów,
			- możliwość sterowania przez kabel DMX: tak,
			- bezpotencjałowe sterowanie,
			- możliwość sterowania za pomocą dołączonego, bezprzewodowego pilota,
			- waga: nie więcej niż 25 kg,
			- długość: nie więcej niż 75 cm,
			- szerokość: nie więcej niż 35 cm,
			- wysokość: nie więcej niż 20 cm.
		2. przewód zasilający, kompatybilny z wytwornicą dymu o długości 40 m. nawijany na bęben: tak,
		3. dołączony dedykowany płyn 50l.
		4. dodatkowe wyposażenie - przewód DXM do sterowania urządzeniem o długości co najmniej 10 m.

Długość okresu gwarancji: minimum 24 miesiące.

 Dokumentacja: karta gwarancyjna, instrukcja w j. polskim.