**Specyfikacja techniczna kompletu składającego się na wytwornicę dymu:**

* + 1. wytwornica:
       - zasilanie: AC/100-240, 50-60 Hz,
       - czas rozgrzewania: nie więcej niż 15 minut,
       - moc grzałki: min. 3000 W,
       - wydajność: co najmniej 1100 m3 na minutę,
       - pojemność zbiornika: min.8 litrów,
       - możliwość sterowania przez kabel DMX: tak,
       - bezpotencjałowe sterowanie,
       - możliwość sterowania za pomocą dołączonego, bezprzewodowego pilota,
       - waga: nie więcej niż 25 kg,
       - długość: nie więcej niż 75 cm,
       - szerokość: nie więcej niż 35 cm,
       - wysokość: nie więcej niż 20 cm.
    2. przewód zasilający, kompatybilny z wytwornicą dymu o długości 40 m. nawijany na bęben: tak,
    3. dołączony dedykowany płyn 50l.
    4. dodatkowe wyposażenie - przewód DXM do sterowania urządzeniem o długości co najmniej 10 m.

Długość okresu gwarancji: minimum 24 miesiące.

Dokumentacja: karta gwarancyjna, instrukcja w j. polskim.