Część nr 6 załącznik nr 2 do SWZ

Zasilacz awaryjny UPS – 3 szt.

Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoida modyfikowana

Moc skuteczna minimum : 480 W

Moc pozorna minimum : 850 VA

Czas podtrzymania : minimum 16 min przy 150 watów i minimum 2 min przy 300 W

Czas przełączania maksymalnie : 5 ms

Architektura: Line-interactive

Złącza wejściowe zasilania: 1 x zasilanie IEC 60320 C14

Liczba gniazd wyjściowych minimum: IEC C13 - 4 gniazda z podtrzymaniem,

Ochrona przepięciowa łącza danych : Sieć / linia telefoniczna - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Poziom hałasu: maksymalnie 45dB

Interfejs do zdalnego zarządzania : minimum USB

Dodatkowo minimum: układ automatycznej regulacji napięcia (AVR), zimny start, Deklaracja CE

Wszystkie funkcjonalności UPS-a muszą zostać osiągnięte bez stosowania przedłużaczy, przejściówek i adapterów.

Gwarancja: minimum 24 miesiące na urządzenie i baterie. Gwarancja producenta realizowana jest w systemie door-to-door. Możliwość zgłoszenia awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta urządzenia