Część nr 2 załącznik nr 2 do SWZ

Monitor B- 1 szt

Rozmiar ekranu minimum :54 "

Format ekranu: 16:9

Powłoka matrycy: matowa

Rozdzielczość minimum :3840 x 2160

Częstotliwość odświeżania obrazu minimum :60 Hz

Kontrast statyczny / dynamiczny: 1200 :1

Jasność ekranu minimum : 350 cd/m2

Czas reakcji matrycy maksymalnie : 8 ms

Wielkość plamki maksymalnie : 0,315 mm

Kąt widzenia w pionie / w poziomie minimum : 178 stopni / 178 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów minimum : 16,7 mln

Złącza minimum : HDMI x 2, LAN x 1, USB x 2, wyjście liniowe audio, VGA x 1

Pilot : tak

Tuner DVB-T/T2: nie

Głośniki minimum : 2 x 10 W

Możliwość montażu na ścianie: tak / VESA

Zużycie energii SDR:

84 kWh/1000h = 64,68 zł za 1000h

Pobór mocy (tryb czuwania):

0,4 W

Przekątna ekranu:

55 " / 140 cm

Rozdzielczość:

3840 x 2160

**Wyposażenie**

Wyposażenie:

instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel D-Sub (VGA), kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, pilot

**Gwarancja**

Gwarancja minimum : 36 miesięcy realizowane przez producenta na terenie Polski

Monitor musi w pełni współpracować z stacją dokującą DELL K16A i laptopem DELL 7390

W zestawie muszą się znaleźć wszystkie niezbędne kable/ przewody umożliwienie podłączenia monitora do wspomnianej stacji dokującej po porcie HDMI, wieszak do tego monitora wraz z kołkami do montażu w płycie GK zapewniającymi pewny montaż wieszaka wraz z monitorem. Wieszak musi umożliwić regulacje monitora w pionie minimum +- 60 stopni i poziomie minimum +5, – 10 stopni ,możliwość regulacji odległości od ściany minimum 62 mm – 350 mm ,