#### Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 3

Postępowanie nr BZP.271.1.15.2023 pn.: **„Sprawny dojazd – zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością”.**

Kody CPV

34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

34115000-6 inne samochody pasażerskie

Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. **„Sprawny dojazd – zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością”.**

Celem zamówienia jest zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością z najazdem dla wózków inwalidzkich, który będzie służył najmłodszym mieszkańcom Miasta – dzieciom i uczniom świnoujskich placówek oświatowych. Zakup pojazdu to umożliwienie naszym mieszkańcom, którzy mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym i środowisku edukacyjnym, uczestnictwa w kształceniu specjalnym i zajęciach terapeutycznych.

**KRÓTKI OPIS:**

Samochód (bus/furgon), nie powystawowy, fabrycznie nowy (rok produkcji 2023), nieuszkodzony, przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) w pozycji siedzącej w tym jednej osoby na wózku. Wysokość wewnętrzna przestrzeni pasażerskiej min. 170 cm. W przestrzeni pasażerskiej 6 foteli pojedynczych w systemie szynowym, w tym 3 fotele w trzecim rzędzie na szybko złączkach, drugi rząd siedzeń tyłem do kierunku jazdy. Układ foteli w przestrzeni kierowcy 1+2.

OPIS szczegółowy:

* Samochód fabrycznie nowy do przewozu 9 osób (8+1) w pozycji siedzącej w tym jednej osoby na wózku,
* Silnik: pojemność minimalna o oznaczeniu handlowym 1,9 l
* Moc: min. 140 KM
* Norma emisji spalin: min. EURO 6
* Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa lub automatyczna
* Napęd na przednie koła
* Długość pojazdu: min. 5800 mm
* Wysokość pojazdu w przestrzeni pasażerskiej: min. 1700 mm
* Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg
* Wspomaganie ruszania pod górę
* System ESP
* System start-stop
* Światła dzienne
* Immobiliser, elektroniczny
* Dwa składane klucze radiowe
* Min. jeden zaczep holowniczy z przodu
* Poduszka powietrzna kierowcy
* Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, zintegrowane z kierunkowskazem
* Radio cyfrowe, gniazdo USB
* Przedział pasażerski oddzielnie ogrzewany i klimatyzowany
* Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego i drzwi tylnych
* Drzwi boczne przesuwne (przeszklone) z prawej strony z uchwytem ułatwiającym wsiadanie
* Drzwi tylne – kąt otwarcia min. 180 stopni
* Przestrzeń pasażerska z izolacją termo-akustyczną, podłoga pokryta wykładziną zmywalną
* Podsufitka wyłożona tkaniną lub laminowana
* Ściany do linii okien – tapicerka w kolorze ciemnym, materiałowa lub laminowana
* Komplet atestowanych pasów mocujących wózek inwalidzki oraz osobę na wózku, najazdy aluminiowe teleskopowe bądź rampa, szyny na całej długości podłogi
* Wszystkie fotele z regulowanym oparciem, w ciemnej tapicerce z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa
* Fotel kierowcy regulowany, amortyzowany
* Schodek przy drzwiach bocznych przesuwnych wysuwany elektrycznie
* Apteczka, trójkąt, gaśnica, kamizelka odblaskowa, zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy, koło zapasowe
* Oświetlenie przestrzeni kierowcy i strefy pasażerskiej
* Oznakowanie samochodu z przodu i z tyłu symbolami – transport osób niepełnosprawnych,
* wszystkie koła wyważone
* koło zapasowe 1 szt.
* poszycie zewnętrzne wykonane z aluminium lub z blachy odpornej na korozję – względnie, lub z blach zabezpieczonych przeciw korozji metodą kataforezy zanurzeniowej (KTL), dopuszcza się elementy poszycia wykonane z tworzyw sztucznych,
* powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych,
* Oferowany pojazd oraz niezbędne wyposażenie i materiały muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami
* Nadwozie - posiadające świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej,
* Gwarancja mechaniczna: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
* Gwarancja na zabudowę: min. 24 miesiące
* Gwarancja na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące
* Gwarancja na perforację blach nadwozia i podwozia: min. 120 miesięcy