[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont mieszkania Katowice ul. Katowicka 48a/10
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE UL.Katowicka 48a/10
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=JOLANTA SIUDYKA		Michał Bień		Jerzy Wysocki	
dt=09.06.2023r aktualizacja na dzień 06.08.2024	0
cpv=45211341-1	Roboty budowlane w zakresie mieszkań
cpv=45454100-5	Odnawianie
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
cpv=45333100-1	Instalowanie urządzeń regulacji gazu

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 967]
ty=M
na=Lepik asfaltowy	0
id=104070205	3
jm=kg	033
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.585

[RMS ZEST 1052]
ty=M
na=Lepik asfaltowy stosowany na zimno	0
id=1040710	1
jm=kg	033
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.2763

[RMS ZEST 540]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 797]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1062]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 950]
ty=M
na=Ościeżnice drzwiowe stalowe	0
id=1324620	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1049]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=3.317

[RMS ZEST 809]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okr. ocynk.-różne rozm	0
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 1064]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów drzwiowych	0
id=1344399	1
jm=kpl.	090
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=4
pr=	0	0	0	1348560

[RMS ZEST 1058]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x14 cm, bez żaluzji	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 843]
ty=M
na=Klej epoksydowy, opak. 2x12ml	0
id=147030101	3
jm=op.	028
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=23.0748

[RMS ZEST 964]
ty=M
na=Pasta	0
id=148170104	3
jm=kg	033
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=11.375

[RMS ZEST 849]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa uniwersalna	0
id=151080204	3
jm=dm3	066
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=37.4564

[RMS ZEST 1066]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	0
id=1510809	1
jm=dm3	066
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=5.2052

[RMS ZEST 1063]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=4.47
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 973]
ty=M
na=Zaprawa klejowa	0
id=155420217	3
jm=kg	033
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=9.75

[RMS ZEST 975]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka'	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=4.3155

[RMS ZEST 965]
ty=M
na=Folia	0
id=156030101	3
jm=m2	050
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=3.9

[RMS ZEST 972]
ty=M
na=Płytki podłogowe terakotowe	0
id=156121103	3
jm=m2	050
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=3.38

[RMS ZEST 842]
ty=M
na=Wykł.podł.z PVC	0
id=1563419	1
jm=m2	050
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=36.1553

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=piasek do zapraw''''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0768

[RMS ZEST 859]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.1488

[RMS ZEST 955]
ty=M
na=piasek do zapraw''''''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 978]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0306

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=1.5968

[RMS ZEST 1047]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0005

[RMS ZEST 1067]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany'	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0196

[RMS ZEST 1069]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany''	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0154

[RMS ZEST 1071]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany'''	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0287

[RMS ZEST 1077]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany''''	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0062

[RMS ZEST 1078]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany'''''	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0022

[RMS ZEST 1054]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.152

[RMS ZEST 1074]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany'	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.091

[RMS ZEST 1075]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany''	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.075

[RMS ZEST 1048]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0004

[RMS ZEST 1065]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane'	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.1421

[RMS ZEST 1068]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0111

[RMS ZEST 1070]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane'''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0192

[RMS ZEST 1072]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane''''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.017

[RMS ZEST 1079]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane'''''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0013

[RMS ZEST 1055]
ty=M
na=Ciasto wapienne - wapno gaszone	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.166

[RMS ZEST 1057]
ty=M
na=Gips budowlany - zwykły	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.1808

[RMS ZEST 815]
ty=M
na=Szpachlówka gipsowa biała	0
id=174020102	3
jm=kg	033
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=77.496

[RMS ZEST 1046]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	0
id=1800102	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=120

[RMS ZEST 981]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=29.2

[RMS ZEST 962]
ty=M
na=Belki nadprożowe	0
id=1902922	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=1.224

[RMS ZEST 959]
ty=M
na=bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	0
id=2200151	1
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=55.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2200110

[RMS ZEST 966]
ty=M
na=Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze	0
id=230100001	3
jm=m2	050
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=3.6725

[RMS ZEST 1051]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0884

[RMS ZEST 974]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=6.426

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=listwy przyścienne wraz z łącznikami	0
id=2631199	2
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=39.9504

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 839]
ty=M
na=płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 20 mm	0
id=2660312	1
jm=m2	050
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=36.487
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2660323

[RMS ZEST 949]
ty=M
na=Skrzydło płycinowe szklone	0
id=2701224	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=wyciąg''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0138

[RMS ZEST 841]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.3317

[RMS ZEST 971]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.1258

[RMS ZEST 838]
ty=S
na=Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	0
id=34111	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.3237

[RMS ZEST 976]
ty=S
na=Wyciąg	0
id=34111	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0214

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=3.0472

[RMS ZEST 562]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.192

[RMS ZEST 958]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.64

[RMS ZEST 963]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.024
pr=	0	0	0	34312

[RMS ZEST 982]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 951]
ty=S
na=Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	0
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.33

[RMS ZEST 559]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.33

[RMS ZEST 866]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0262

[RMS ZEST 983]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 984]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0031

[RMS ZEST 985]
ty=S
na=środek transportowy'''''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 986]
ty=S
na=środek transportowy'''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.005

[RMS ZEST 987]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.015

[RMS ZEST 988]
ty=S
na=środek transportowy''''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.014

[RMS ZEST 989]
ty=S
na=środek transportowy''''''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0063

[RMS ZEST 541]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 574]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 798]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 844]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 847]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1059]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 990]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.0078

[RMS ZEST 956]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.1168

[RMS ZEST 991]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0038

[RMS ZEST 1053]
ty=M
na=Drewno opałowe	0
id=3950199	1
jm=m3	060
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.0009

[RMS ZEST 1050]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.3317

[RMS ZEST 1073]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.001

[RMS ZEST 1080]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.25

[RMS ZEST 992]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=2.73

[RMS ZEST 1081]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.14

[RMS ZEST 533]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43210	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=1.478

[RMS ZEST 563]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.192

[RMS ZEST 880]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.208

[RMS ZEST 957]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 993]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 994]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.084

[RMS ZEST 995]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3

[RMS ZEST 996]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0252

[RMS ZEST 997]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=12

[RMS ZEST 998]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1.818

[RMS ZEST 999]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.64

[RMS ZEST 1000]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.98

[RMS ZEST 1001]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3

[RMS ZEST 1002]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3

[RMS ZEST 1003]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1004]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1005]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1.1

[RMS ZEST 1006]
ty=M
na=trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 50x32x50 mm	0
id=5641201	1
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 1007]
ty=M
na=złączki z PCW śr. 50 mm	0
id=5643705	1
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 1008]
ty=M
na=Kolano 90st. CPVC do poł.klej.fi 20mm	0
id=5647003	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.016

[RMS ZEST 1009]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.688

[RMS ZEST 1010]
ty=M
na=uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 50 mm	0
id=5651302	1
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=2

[RMS ZEST 1011]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0084

[RMS ZEST 1012]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 15x20 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 1013]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 1014]
ty=M
na=przyłącze elastyczne w oplocie stalowym o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 1015]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna z natryskiem przesuwnym śr.15 mm	0
id=5712002	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1016]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm	0
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0084

[RMS ZEST 1017]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1018]
ty=M
na=sedesy typu kompakt'	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1019]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=6328314	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 1020]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego śr.50 mm	0
id=6328316	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1021]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=3

[RMS ZEST 1022]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1023]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1024]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.432

[RMS ZEST 1025]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.574

[RMS ZEST 1026]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.62

[RMS ZEST 1027]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=25.2

[RMS ZEST 1028]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.252

[RMS ZEST 1029]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0344

[RMS ZEST 1030]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=4

[RMS ZEST 1035]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1031]
ty=M
na=konserwacja i czyszczenie	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 1037]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 1041]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.08

[RMS ZEST 1045]
ty=M
na=rozłączniki'	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 1039]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP44 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.06

[RMS ZEST 1038]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-20	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.12

[RMS ZEST 1044]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 1042]
ty=M
na=przewody kabelkowe'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1043]
ty=M
na=przewody kabelkowe''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=67.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1040]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=40

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=84.324

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=305.9607

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 503]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 504]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 630]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 776]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 929]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1032]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.8

[RMS ZEST 1033]
ty=M
na=środki czyszczęce	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1034]
ty=M
na=środki czyszczące'''	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1076]
ty=M
na=gruz'	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1731436169
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.8

[RMS ZEST 97]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=552
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=1134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe  z  otworem wentylacyjnym  o  pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard ,   )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	0.80*2*3						
wo=1.8	1	0,90*2						

[RMS 115]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=28.578

[RMS 949]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 950]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 951]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 559]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=1141
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych /nadproża drzwiowe/ wraz z robotami towarzyszącymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1.20						

[RMS 115]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 962]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.224

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 963]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=1138
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0427-06	4-01	0427-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.64	1	2,44*2,72						

[RMS 115]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5192

[POZYCJA]
id=1135
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-07	4-01	0339-07		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,30*2						

[RMS 115]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[POZYCJA]
id=1137
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0324-07	4-01	0324-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2.00*2						

[RMS 115]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 1046]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 1067]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0196

[RMS 1068]
nz=0.00278	0	0.00278
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0111

[RMS 955]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 956]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 957]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 958]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=792
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		0
na=Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=19.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.7	1	[2.00*2+0.70]						
wo=4.9	1	[2,00*2+0,90]						
wo=9.6	1	[2,00*2+0,80]*2						

[RMS 115]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=11.904

[RMS 1069]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 1070]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 561]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0768

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 562]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[RMS 563]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[POZYCJA]
id=1139
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=1140
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	0,80*2,00						

[RMS 115]
nz=7.14	0	7.14
np=1
wa=0
wb=0
il=11.424

[RMS 959]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0
il=55.2

[RMS 1071]
nz=0.01795	0	0.01795
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0287

[RMS 1072]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.017

[RMS 859]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1488

[RMS 956]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0688

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 880]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 47]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[POZYCJA]
id=1058
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-07	3	0801-07		0
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=33.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.01	1	3,50*4,86						
wo=13.05	1	4,87*2,68						
wo=3.11	1	1,28*2,43						

[RMS 96]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9706

[POZYCJA]
id=1059
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg ślepych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=33.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.17	1	33,17						

[RMS 115]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9706

[POZYCJA]
id=1060
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ślepa podłoga z płyt osb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=33.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.17	1	33,17						

[RMS 115]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2925

[RMS 839]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=36.487

[RMS 1049]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.317

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 841]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3317

[RMS 1050]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3317

[POZYCJA]
id=1142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.92	1	1,30*2,25						

[RMS 115]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6864

[POZYCJA]
id=1144
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.92	1	1,30*2,25						

[RMS 115]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1608

[POZYCJA]
id=1145
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.25	1	1,30*2,50						

[RMS 115]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[POZYCJA]
id=1146
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.25	1	3,25						

[RMS 115]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 964]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=11.375

[RMS 965]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 966]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6725

[RMS 967]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.585

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 838]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0364

[RMS 866]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0221

[POZYCJA]
id=1147
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-01	2-02	1106-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.25	1	3,25						

[RMS 115]
nz=0.7592	0	0.7592
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4674

[RMS 1051]
nz=0.0272	0	0.0272
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0884

[RMS 1052]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2763

[RMS 1053]
nz=0.000273	0	0.000273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 971]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1258

[RMS 1073]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=1148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-02	2	1203-02		0
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,(powierzchnia płytek bezpołyskowa, kolor ciemny do ustalenia z inspektorem)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.25	1	3,25						

[RMS 115]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3475

[RMS 972]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 973]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9.75

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 838]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1414

[POZYCJA]
id=1149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-03	2	1203-03		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	(1,30+2,25)*2-0.80						

[RMS 115]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.583

[RMS 974]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.426

[RMS 975]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3155

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 976]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0214

[POZYCJA]
id=1143
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 115]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[POZYCJA]
id=1062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-01	2	1206-01		0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=33.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.17	1	33,17						

[RMS 115]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2299

[RMS 842]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=36.1553

[RMS 843]
nz=0.695652	0	0.695652
np=1
wa=0
wb=0
il=23.0748

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 838]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1459

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-06	2	1206-06		0
na=Listwy do posadzek przyścienne /systemowe/
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=34.44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	[3.50+4.85]*2-0.80						
wo=13.5	1	(4.87+2.68)*2-0.80*2						
wo=5.04	1	(1,29+2,43)*2-0.80*3						

[RMS 96]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8447

[RMS 637]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9504

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi płaskie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 96]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 809]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-01	3	0601-01		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=18.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.2	1	18,20						

[RMS 115]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=6.552

[POZYCJA]
id=304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-01	3	0603-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=18.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.2	1	18,20						

[RMS 115]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=12.922

[RMS 1074]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[RMS 1055]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[RMS 25]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.728

[RMS 53]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.728

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-02	3	0602-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[RMS 115]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9

[RMS 1075]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 1055]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 25]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.405

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 53]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-05	3	0605-05		0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=129.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.17	1	33,17						
wo=2.93	1	2,93						
wo=-18.2	1	-18,20						
scn=17.9	1						
wo=45.64	1	[3.50+4.89]*2*2.72						
wo=41.07	1	[4.87+2.68]*2*2.72						
wo=19.31	1	[1.30+2.25]*2*2.72						
wo=20.24	1	[1.29+2.43]*2*2.72						
wo=-15	1	-15						
scn=111.26	1						

[RMS 96]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=74.0087

[RMS 1065]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1421

[RMS 25]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6458

[RMS 1057]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1808

[RMS 849]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=37.4564

[RMS 815]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=77.496

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1292

[POZYCJA]
id=1212
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=18.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.2	1	18.20						

[RMS 115]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1658

[RMS 1066]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2052

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1213
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.00						

[RMS 115]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[RMS 1063]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=4.47

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1214
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-20	4-01	0919-20		1
mpn=1211
na=Wymiana klamek z szyldami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1064]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.42	1	1,18*1,45*2						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9576

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=764
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-07	4-01	1215-07		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=36.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.1	1	36,10						

[RMS 115]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4187

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1189
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3.50						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.01

[RMS 992]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.75

[POZYCJA]
id=1190
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3.50						

[RMS 992]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[POZYCJA]
id=1191
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5.50						

[RMS 1076]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[ELEMENT 1]
na=Remont mieszkania Katowice ul. Katowicka 48a/10
wa=0
kn=0	0	0
id=1150
nu=2
ir=115
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE
wa=0
kn=0	0	0
id=1151
nu=2.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=rob.przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1152
nu=2.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1153
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1154
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz w drzwiach łazienkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 981]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1077]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 978]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1058]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1155
pd=						0
na=Czyszczenie urządzeń sanitarnych - wanna (przesunięcie pod okno)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1034]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1156
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-03	4-02	0132-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej trójdrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 995]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1157
pd=						0
na=Czyszczenie urządzeń sanitarnych - umywalka
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1034]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1158
pd=						0
na=Czyszczenie urządzeń sanitarnych - zlewozmywak
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1034]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1159
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-02	4-02	0138-02		1
mpn=1211
na=Remont baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1160
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[POZYCJA]
id=1161
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1162
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (odpływ z wanny)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 115]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=1163
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,2+0,8						

[RMS 115]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[ELEMENT 3]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=1164
nu=2.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1165
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w bruzdach w budynkach mieszkalnych  (łazienka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	1,8+0,6						

[RMS 115]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6864

[RMS 999]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 1009]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.688

[RMS 1024]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=3.432

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 866]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[POZYCJA]
id=1166
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (łazienka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 115]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5148

[RMS 1000]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 1008]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 1025]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.574

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 984]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[POZYCJA]
id=1167
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	2,4+1,8						

[RMS 115]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6523

[RMS 1026]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 1029]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0344

[RMS 1028]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 1027]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 991]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[POZYCJA]
id=1168
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0324-02	4-01	0324-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 115]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.972

[RMS 981]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 1047]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 1048]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 978]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[RMS 990]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm (umywalka, spłuczka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 1002]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1001]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-02	4	0115-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm (wanna, pralka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 997]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1021]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1171
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-01	4-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika redukcyjnego z PCW o śr. 50x32x50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (dot. odpływu z pralki)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 1005]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 1006]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1007]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1030]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1010]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1172
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm [umywalka,zlewozmywak, spłuczka]
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=1.385

[RMS 1013]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1014]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 987]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=1173
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm (pralka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 1012]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 986]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=1174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-08	2-15	0137-08		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1015]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 988]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=1175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 1003]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1022]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1176
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-01	2-15	0203-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - odpływ z wanny ,umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 115]
nz=0.161	0	0.161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2898

[RMS 998]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.818

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 989]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[POZYCJA]
id=1177
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0324-04	4-01	0324-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 981]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 1078]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 1079]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 978]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 990]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 993]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 982]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=1178
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 1017]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1018]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 985]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 1004]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1023]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1180
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		0
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1019]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 983]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1181
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0213-01	4-02	0213-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 1020]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1182
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2						

[RMS 115]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2335

[POZYCJA]
id=1183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-01	4	0126-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2						

[RMS 115]
nz=0.0916	0	0.0916
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3847

[RMS 994]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 1011]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 1016]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 996]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1184
pd=						0
na=Czyszczenie i mycie grzejników stalowych płytowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1033]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1185
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		1
mpn=1211
na=Konserwacja i czyszczenie kuchni elektrycznej z 4 polami i z piekarnikiem elektrycznym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=1.73

[RMS 1031]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1186
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1080]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=1187
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 1081]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=1188
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 1032]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne.
wa=0
kn=0	0	0
id=1192
nu=3
ir=115
wn=	

[POZYCJA]
id=1193
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 115]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=7.581

[POZYCJA]
id=1194
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.982

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1195
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 115]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 1054]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.152

[POZYCJA]
id=1196
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe Cu 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym13101310UWAGA : NIE LIKWIDOWAĆ PRZEWODÓW AZART
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=4.575

[RMS 1043]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1197
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  Cu 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2788

[RMS 1042]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1198
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy tpikowy przedlicznikowy 3 - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 1045]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1199
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.185

[RMS 1040]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1200
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9878

[RMS 1044]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1201
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7564

[RMS 1041]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1202
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0715

[RMS 1038]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1203
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7564

[RMS 1039]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1204
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 1037]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1205
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu kompatybilny z istniejącym systemem wraz z montażem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 1035]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1206
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=3
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[POZYCJA]
id=1207
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[POZYCJA]
id=1208
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1209
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=1210
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[SUMA KONTROLNA]
a94810e28222968aebe8 0 a28f65d26