[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice , ul. Św. Jana 9/3
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
ai=UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 , 40-126 KATOWICE
br=Ogólnobudowlana
kln=REMONT  MIESZKANIA - STOSOWAĆ ZAKRES ROBÓT, MATERIAŁY I URZĄDZENIA ZGODNIE ZE STWIORB 
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 312]
ty=S
na=agregat do wylewek samopoziomujących	0
id=74210	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.1238

[RMS ZEST 640]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 539]
ty=M
na=Bateria natryskowa fi 15mm	0
id=5715100	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 540]
ty=M
na=Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosiężna, chromowana fi 15mm - ścienna dwuuchwytowa	0
id=5711001	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 538]
ty=M
na=Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosiężna, chromowana, stojąca jednouchwytowa	0
id=5710802	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 541]
ty=M
na=Bateria wannowa ścienna z natrysk.fi 15mm	0
id=5711600	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=3.3425

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=bojler 80dm3	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=bojler elektryczny 65 l.	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=bojler elektryczny 65 l.	0
id=6105199	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 557]
ty=M
na=Brodzik natryskowy akrylowy 800 x 800 mm	0
id=6356610	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 533]
ty=M
na=Brodzik natryskowy akrylowy 800 x 800 mm'	0
id=6356610	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=241.8

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=cegła budowlana pełna''	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=61

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1016

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0016

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.628

[RMS ZEST 630]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25'	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.208
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"	0
id=1700112	2
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.007

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.099

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.086

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II	0
id=2640703	1
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.147
pr=	0	0	0	2640711

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=drążek na zasłonę prysznicową do 200cm	0
id=	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	0
id=1120200	2
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.06

[RMS ZEST 564]
ty=M
na=drzwiczki rewizyjne 20x25 (metalowe lub z tworzywa)	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=drzwiczki wyciorowe	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 641]
ty=M
na=Dzwonki na prąd stały lub zmienny	0
id=7250099	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250099

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna	0
id=2300199	1
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.17
pr=	0	0	0	2302099

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=emulsja gruntująca	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.72

[RMS ZEST 620]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn	0
id=1511100	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 617]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.6728

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3074

[RMS ZEST 639]
ty=M
na=gniazda bryzgoszczelne izol. nt. 2P+Z , 10/16A 250V IP 44	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06
pr=	0	0	0	7530899

[RMS ZEST 638]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=gruz'	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.96

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=grzejniki stalowe 1 płytowe	0
id=6011000	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=grzejniki stalowe 2 płytowe	0
id=6011020	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=grzejniki stalowe 3 płytowe	0
id=5109999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.541

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=Hak odkuwany do rur fi 10-25mm	0
id=6600007	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 578]
ty=M
na=haki do rur	0
id=6600099	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	6600099

[RMS ZEST 547]
ty=M
na=haki do rur o śr.zewn.rury 32 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 560]
ty=M
na=kabina prysznicowa półokrągła 80x80 cm narożna szkło hartowane 8mm	0
id=	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=klej do wykładzin	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.068

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0902

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=66

[RMS ZEST 577]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów	0
id=6311799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 621]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 581]
ty=M
na=kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=1351599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1351399

[RMS ZEST 635]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.12

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze do zbiorników	0
id=6160199	1
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=	0	0	0	6108199

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5105199	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5105199

[RMS ZEST 624]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 25-32 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 575]
ty=M
na=kratki fi 50'	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 32mm	0
id=5643102	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kształtki cokołowe 10 cm	0
id=2529999	2
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.295

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm''	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 501]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.16

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.16

[RMS ZEST 543]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 32 mm	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=Kształtki z PP - mijanka z polipropylenu PP-R - fi 20 mm	0
id=564881002	3
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=Kuchnia gazowo-elektryczna	0
id=6310411	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 623]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 20 mm'	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 576]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15mm	0
id=5720001	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 593]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 20mm	0
id=5720002	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 594]
ty=M
na=Kurek gazowy przelotowy, mosiężny fi 25mm	0
id=5720003	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 626]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.934
pr=	0	0	0	2300102

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT"	0
id=1040501	1
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.05
pr=	0	0	0	2300299

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe	0
id=2631199	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70.412
pr=	0	0	0	2631199

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 574]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 15mm	0
id=5100401	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 584]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 15mm'	0
id=5100401	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=8.2

[RMS ZEST 590]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0

[RMS ZEST 609]
ty=M
na=łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 20 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 32 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=łączniki rozporowe kpl.	0
id=202x098	3
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.185
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=łączniki rozporowe kpl.	0
id=202x098	3
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5245
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 582]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłącza 32 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 627]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 568]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.066

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=masa szpachlowa - sucha mieszanka	0
id=202x099	3
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.905
pr=	0	0	0	1740299;1740199

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=masa szpachlowa - sucha mieszanka	0
id=202x099	3
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.726
pr=	0	0	0	1740299;1740199

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) weber.tec 822 (Superflex 1)	0
id=AT00032	3
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.464

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) weber.tec 822 (Superflex 1)	0
id=AT00032	3
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.659

[RMS ZEST 613]
ty=M
na=monozłącze do gazomierza	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=obudowa wanny	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=odpływ liniowy dł 100cm	0
id=	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.2

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Opłata za składowanie wykładzin	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=ościeżnica stalowa 1,6m2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi wewn.'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.1

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.97
pr=	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 619]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.8705

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.038

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=piec gazowy wody przepływowej	0
id=6340599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=płytki ceramiczne i terakotowe	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.264
pr=	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	0
id=2529999	2
jm=m2	050
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.78

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe Rigips	0
id=202x096	3
jm=m2	050
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.87
pr=	0	0	0	1750810

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe Rigips	0
id=202x096	3
jm=m2	050
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6995
pr=	0	0	0	1750810

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=płyty paździerzowe bardzo twarde	0
id=2650299	1
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4085

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0

[RMS ZEST 585]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej''	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=preparat gruntujący weber.prim 801 (Eurolan TG 2)	0
id=AT00011	3
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.756

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=preparat gruntujący weber.prim 801 (Eurolan TG 2)	0
id=AT00011	3
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.316

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=profile CW	0
id=202x103	3
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.68
pr=	0	0	0	1323321

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=profile CW	0
id=202x103	3
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.036

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=profile UW	0
id=202x102	3
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.295
pr=	0	0	0	1323357

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=profile UW	0
id=202x102	3
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1715

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 632]
ty=M
na=przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm2, 450/750V'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm2, 450/750V'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=przyłącze elastyczne w oplocie stalowym o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 636]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=758.0582

[RMS ZEST 622]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 601]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=30	1674821295
cw=30	PLN
il=0

[RMS ZEST 569]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=rozeta	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 614]
ty=M
na=Rura miedziana prosta WIELAND fi 18x1,0 mm	0
id=645030206	3
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=Rura stalowa, czarna fi 21,3/2,6(15)mm	0
id=5060701	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 554]
ty=M
na=Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 32/5,4mm	0
id=5604165	2
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.1

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.04

[RMS ZEST 495]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 586]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=1351499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1351499

[RMS ZEST 565]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.22

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 20 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=21.73	1695640924
cw=21.73	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 25 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 625]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.05

[RMS ZEST 542]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.05

[RMS ZEST 480]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.17

[RMS ZEST 571]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.468

[RMS ZEST 545]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=16.837

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=samopoziomujący podkład	0
id=2380452	2
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=179.568

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=Sedes (deska sedesowa) twarda z tworzywa sztucznego duroplast do misek ustępowych	0
id=6356006	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=sedesy typu kompakt'	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	0
id=1350035	2
jm=m2	050
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.66

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego St 17/1,1	0
id=3900603	1
jm=m2	050
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.66
pr=	0	0	0	3900699

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych'	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	0
id=2720099	1
jm=m2	050
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2710299

[RMS ZEST 534]
ty=M
na=spusty do brodzików natryskowych	0
id=5717230	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 445]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 531]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	0
id=5715900	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=Syfon wannowy nadstropowy z tworzywa sztucznego	0
id=5715908	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 536]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm	0
id=6328314	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 537]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	0
id=6328313	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=sznur dylatacyjny weber.sys Fugenhinterfullmaterial	0
id=AT00044	3
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.295

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.05

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.108

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.9945

[RMS ZEST 485]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.1948

[RMS ZEST 494]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.0099

[RMS ZEST 527]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.3102

[RMS ZEST 570]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 521]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.018

[RMS ZEST 489]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.0094

[RMS ZEST 532]
ty=S
na=środek transportowy''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.14

[RMS ZEST 558]
ty=S
na=środek transportowy'''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 561]
ty=S
na=środek transportowy''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 604]
ty=S
na=środek transportowy'''''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=90.63	1695640865
cw=90.63	PLN
il=0

[RMS ZEST 371]
ty=S
na=środek transportu poziomego'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=202x100	3
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.92
pr=	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=202x100	3
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3595
pr=	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.66

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=taśma uszczelniająca	0
id=202x101	3
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.82

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=taśma uszczelniająca	0
id=202x101	3
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.914

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=taśma uszczelniająca weber.tec 828 DB 75 (Superflex AB 75)	0
id=AT00040	3
jm=m	040
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.295

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=termy elektryczne przepływowe 10l	0
id=6105399	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110x50x110 mm	0
id=5641203	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 514]
ty=M
na=trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 50 mm	0
id=5641201	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 595]
ty=M
na=Trójnik z żel. ciąg.czarny fi 15mm	0
id=5102501	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=Uchwyt do rur z PVC o średnicy 75	0
id=565130103	3
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 598]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 10-15mm	0
id=6600110	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 616]
ty=M
na=Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 20 - 25mm	0
id=6600111	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.48

[RMS ZEST 556]
ty=M
na=Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 32 - 40mm	0
id=6600112	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 612]
ty=M
na=Uchwyt stalowy do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 36mm	0
id=7573401	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=3.69	1674822467
cw=3.69	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 608]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.przyłącza 32 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=	0	0	0	6601905

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 32 mm	0
id=5651799	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm	0
id=5651305	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0
pr=	0	0	0	6602912

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 50 mm	0
id=5651302	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.865

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.865

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.	0
id=6351601	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=Urządzenie sanit. KOMPAKT	0
id=6354800	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 563]
ty=M
na=Urządzenie sanit. WC wiszący	0
id=6354800	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=usługa spuszczenie i napełnienia zładu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=Wanna kąpielowa akrylowa 1400x700mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0936

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2794

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=wkręty	0
id=202x104	3
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=355.25
pr=	0	0	0	1346303

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=wkręty	0
id=202x104	3
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.48
pr=	0	0	0	1346303

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0288

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1951

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.019

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=woda z rurociągu''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=Wodomierz do wody zimnej skrzydeł fi 20mm	0
id=6305002	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 498]
ty=M
na=Wpust ściekowy podłogowy (łazienkowy), z tworzyw sztucznych fi 50mm	0
id=6328402	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.8805

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.108

[RMS ZEST 365]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.3819

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=8.1075

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.03

[RMS ZEST 634]
ty=M
na=wyłączniki różnicowoprądowy 1-fazowy, 30mA, 40A	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=wymiana dysz, podpięcie do butki, sprawdzenie	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.129

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.2
pr=	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - sucha mieszanka	0
id=202x052	3
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=367.826
pr=	0	0	0	1554103

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.92
pr=	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=zawory grzejnikowe mosiężne z uchwytem i osłoną z tworzywa sztucznego śr. 15 mm	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 566]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.022

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 567]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.022

[RMS ZEST 528]
ty=M
na=Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy	0
id=6347101	1
jm=szt	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm	0
id=5643799	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 611]
ty=M
na=złączka do gazu miedź redukcyjna Cu22/Cu18	0
id=	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 610]
ty=M
na=złączka do gazu stal/miedź 1"/Cu22	0
id=	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=złączki z PCW śr. 50 mm	0
id=5643705	1
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 596]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0

[RMS ZEST 452]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1730209300
cw=0	PLN
il=0.706
pr=	0	0	0	35111

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (wg STWIORB)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	1.60*3						

[RMS 1]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=20.784

[RMS 369]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 370]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=306
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ( międzypokojowe )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.55	1	2,55						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.326

[POZYCJA]
id=307
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.65	1	0,65						

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9905

[RMS 446]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=241.8

[RMS 29]
nz=0.0618	0	0.0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0402

[RMS 414]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0224

[RMS 4]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2093

[RMS 216]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0988

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2925

[RMS 7]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3715

[POZYCJA]
id=312
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0306-02	4-01	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,50						

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 28]
nz=60	0	60
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 29]
nz=0.00798	0	0.00798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 414]
nz=0.00445	0	0.00445
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 4]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0205

[RMS 216]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0095

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 7]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=308
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0427-07	4-01	0427-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek działowych drewnianych (łazienka)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=14.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,50						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=5.655

[POZYCJA]
id=309
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2023-02	202	2023-02		1
mpn=1211
na=(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 z otworem drzwiowym 200x80cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=14.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,50						

[RMS 1]
nz=2.39	0	2.39
np=1
wa=0
wb=0
il=34.655

[RMS 415]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=29.87

[RMS 416]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=10.295

[RMS 417]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0
il=26.68

[RMS 418]
nz=24.5	0	24.5
np=1
wa=0
wb=0
il=355.25

[RMS 419]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=22.185

[RMS 420]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=12.905

[RMS 421]
nz=2.96	0	2.96
np=1
wa=0
wb=0
il=42.92

[RMS 422]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=16.82

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.551

[RMS 198]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.406

[POZYCJA]
id=311
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0320-02	4-01	0320-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach  z płyt g.-k. na profilach stalowych ( z ościeżnicą)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,60						

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.008

[RMS 29]
nz=0.00345	0	0.00345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 4]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0128

[RMS 216]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[RMS 424]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[POZYCJA]
id=310
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-02	2-02	1017-02		1
mpn=1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,60						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.592

[RMS 423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 198]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[POZYCJA]
id=304
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0426-04	4-01	0426-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie szaf wnękowych i półek we wnękach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.12*5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	9,90						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.564

[POZYCJA]
id=325
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0814-07	4-01	0814-07		1
mpn=1211
na=Naprawa posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek bukowych o grubości 22 mm mocowanych na lepik ( stabilizowanie deszczółek do podłoża- bez wymiany deszczółek, R x 0,3 )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=0.279	0	0.93*0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.185

[RMS 285]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 449]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=28.05

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0820-03	4-01	0820-03		1
mpn=1211
na=Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem (zgodnie ze STWIORB)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=70.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70.6	1	70,60						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=34.594

[RMS 353]
nz=0.01995	0	0.01995
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4085

[RMS 354]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=14.12

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=313
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0601-03	4-01	0601-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego- z wywynięciem na ściany ( łazienka )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.9	1	3,90						

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=3.705

[RMS 425]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 4]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0819

[RMS 29]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0339

[RMS 426]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.97

[RMS 427]
nz=3.06	0	3.06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.934

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=321
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0703-02	4-01	0703-02		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich - przed zaprawą samopoziomującą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,60						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 442]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 443]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,60						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 111]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 130]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=179.568

[RMS 311]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1116

[RMS 312]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1238

[POZYCJA]
id=299
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0413-03	AT-40	0413-03		1
mpn=1211
na=Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,60						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 408]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 409]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=4.464

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=301
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0417-03	AT-40	0417-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na polimerową masę uszczelniającą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	7,90						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.185

[RMS 410]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.316

[RMS 411]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.659

[RMS 412]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.295

[RMS 413]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.295

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (zgodnie ze STWIORB)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,60						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 41]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 42]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 43]
nz=4.57	0	4.57
np=1
wa=0
wb=0
il=16.452

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 45]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[POZYCJA]
id=29
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0216-04	AT-23	0216-04		1
mpn=1211
na=Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=7.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	7,90						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.528

[RMS 46]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.295

[RMS 43]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.634

[RMS 42]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.869

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=314
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-06	2-02	0829-06		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą- w obrębie brodzika
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,20						

[RMS 1]
nz=1.5136	0	1.5136
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8435

[RMS 430]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.264

[RMS 431]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2

[RMS 432]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0944

[RMS 198]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[POZYCJA]
id=218
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=11.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.8	1	11,80						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=16.284

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55,0						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=28.6

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-05	4-01	0711-05		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55,0						

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=80.85

[RMS 300]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 313]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.099

[RMS 4]
nz=0.0364	0	0.0364
np=1
wa=0
wb=0
il=2.002

[RMS 216]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5665

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=164
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=164	1	164,0						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=60.68

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1804

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2296

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0496

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.64

[POZYCJA]
id=266
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=219
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=219	1	219,0						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=17.52

[RMS 387]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=48.18

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0438

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0657

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=219
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=219	1	219,0						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=26.061

[RMS 11]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=62.634

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=315
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2027-03	202	2027-03		1
mpn=1211
na=(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50  -zakrycie poionu kanalizacyjnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.65	1	1,65						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.277

[RMS 433]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6995

[RMS 434]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1715

[RMS 435]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0
il=3.036

[RMS 436]
nz=11.2	0	11.2
np=1
wa=0
wb=0
il=18.48

[RMS 437]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5245

[RMS 438]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.726

[RMS 439]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3595

[RMS 440]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0413

[RMS 198]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0264

[POZYCJA]
id=316
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-01	4-01	0323-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 29]
nz=0.00079	0	0.00079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 414]
nz=0.00044	0	0.00044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0035

[RMS 4]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 216]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana drzwiczek w ścianach z cegieł ( z tworzywa,wodomierzowe, łazienka )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=240
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-08	4-01	0701-08		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3

[POZYCJA]
id=317
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0410-01	4-01	0410-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 19 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,0						

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=6.23

[RMS 441]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 285]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=318
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0703-02	4-01	0703-02		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,0						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 442]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 443]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=319
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0704-01	4-01	0704-01		1
mpn=_1211
na=Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,0						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 444]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=292
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-14	4-01	0711-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=29.85

[RMS 300]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[RMS 265]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.099

[RMS 4]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.399

[RMS 216]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1005

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=326
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-04	4-01	0713-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=55.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55.6	1	55,60						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=26.132

[RMS 414]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0612

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0778

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.278

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3558

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.556

[POZYCJA]
id=327
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2608-05	202	2608-05		1
mpn=1211
na=(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki na sufitach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=70.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70.6	1	70,60						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=43.066

[RMS 450]
nz=5.21	0	5.21
np=1
wa=0
wb=0
il=367.826

[RMS 451]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=77.66

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 452]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.706

[RMS 198]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2824

[POZYCJA]
id=267
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=70.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70.6	1	70,60						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.236

[RMS 387]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=14.826

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0212

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=70.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70.6	1	70,60						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4014

[RMS 11]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=21.0388

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67,0						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=26.465

[RMS 395]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=73.03

[RMS 396]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=27.068

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 365]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3819

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=60.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60.7	1	60,70						

[RMS 1]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0138

[RMS 398]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=70.412

[RMS 285]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.821

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0243

[RMS 198]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0728

[POZYCJA]
id=320
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-03	4-01	0909-03		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych  z regulacją okuć i zawiasów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,0						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8

[POZYCJA]
id=322
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=14.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,50						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 6]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=323
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-09	4-01	1215-09		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich pieca kaflowego zabytkowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.033*10
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 6]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=324
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.8	1	3,80						

[RMS 1]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6232

[RMS 6]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=11.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	11,30						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=20.453

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.837

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=11.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	11,20						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[POZYCJA]
id=263
pd=						0
na=Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=378
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=rob.przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=379
nu=2.1
wn=	

-[POZYCJA]
id=380
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_380
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

-[POZYCJA]
id=381
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0308-02	4-01	0308-02		1
mpn=_1211
na=zamurowanie kratki wentylacyjnej w łazience
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_381
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

-[RMS 453]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

-[RMS 454]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

-[RMS 455]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

-[RMS 456]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

-[RMS 7]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

-[POZYCJA]
id=382
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-03	4-01	0333-03		1
mpn=1211
na=wykucie przewodu kominowego dla osadzenia kratki wentylacyjnej na wysokości do 15cm poniżej sufitu mierząc do górnej krawędzi kratki wentylacyjnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_382
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

-[POZYCJA]
id=383
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=wymiana kratek wentylacyjnych 14x21cm w ścianach z cegieł  (kuchnia, łazienka) oraz w drzwiach łazienkowych i kuchennych 220cm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_383
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

-[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

-[RMS 453]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

-[RMS 457]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

-[RMS 455]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

-[RMS 458]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=384
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm1310zasilanie- termostatyczny - łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_384
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

-[RMS 459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=385
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana głowicy termostatycznej przy zaworze grzejnikowym o śr. 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_385
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

-[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=5.06

-[RMS 459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

-[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=386
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0144-01	4-02	0144-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 80 dm3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_386
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=387
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż kabiny prysznicowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_387
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

-[RMS 460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 461]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=388
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_388
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

-[RMS 460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 461]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=389
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż zabudowy wanny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_389
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
stn=-1	0

-[RMS 461]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=390
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-03	4-02	0132-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej trójdrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_390
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 462]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=391
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_391
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=392
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż brodzika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_392
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

-[RMS 460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
stn=-1	0

-[RMS 461]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=393
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 461]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=394
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_394
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

-[RMS 462]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=395
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-03	4-02	0132-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii prysznicowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_395
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 462]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=396
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_396
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

-[POZYCJA]
id=397
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0144-01	4-02	0144-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 60 dm31310do sprawdzenia i ponownego montażu!!!!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_397
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=398
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0234-02	4-02	0234-02		1
mpn=1211
na=Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_398
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=399
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_399
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=400
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_400
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

-[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=401
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_401
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,6						

-[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[POZYCJA]
id=402
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm1310demontaż w celu wkucia rury w kuchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=403
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-03	4-02	0121-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych1310do konsultacji z inspektorem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=404
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-04	4-01	0336-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0
il=8.85

-[POZYCJA]
id=405
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-01 z.o.2.9. 	4-02	0121-01	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_405
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[POZYCJA]
id=406
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p74						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 453]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 29]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 414]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 455]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 456]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 7]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=407
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[POZYCJA]
id=408
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p77						

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 453]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 464]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0016

[RMS 414]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 455]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 456]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 7]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

-[POZYCJA]
id=409
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (zamurowanie wnęk pod oknami)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_409
ob=0.386
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0.386	1	(1.58*0.2*0.61)*2						

-[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9328

-[RMS 453]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=143.592

-[RMS 464]
nz=0.0618	0	0.0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

-[RMS 414]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

-[RMS 455]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1243

-[RMS 456]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0587

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 123]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1737

-[RMS 7]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8145

-[POZYCJA]
id=410
pd=						1
mpn=_1211
na=spuszczenie wody z instalacji c.o. i ponowne napełnienie zładu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_410
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

-[RMS 465]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[POZYCJA]
id=411
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego/drabinkowego i ponowny montaż
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_411
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

-[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

-[POZYCJA]
id=412
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0516-01	4-02	0516-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego - demontaż i ponowny montaż grzejnika na p.pokoju
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_412
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

-[RMS 466]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[POZYCJA]
id=413
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0516-03	4-02	0516-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana grzejnika stalowego trójpłytowego- demontaż i ponowny montaż grzejnika w łazience
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_413
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

-[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

-[RMS 467]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

-[POZYCJA]
id=414
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0516-02	4-02	0516-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego - demontaż i ponowny montaż grzejników w pokoju
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_414
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

-[RMS 1]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=11.13

-[RMS 468]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=415
pd=						1
mpn=_1211
na=czyszczenie, odtłuszczanie  i mycie grzejników płytowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=416
pd=						1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie, odtłuszczanie 1310i przygotowanie do malowania grzejników żeberkowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_416
ob=8.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	8,4						

-[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

-[RMS 469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=417
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1213-03	4-01	1213-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Lakierowanie grzejników żeberkowych farbą do grzejników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_417
ob=0
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p86						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 470]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 471]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=418
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1213-03	4-01	1213-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Lakierowanie grzejników radiatorowych/drabinkowych farbą do grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_418
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	#p85						

-[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

-[RMS 470]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=1.494

-[RMS 471]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

-[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=419
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_419
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		1.5/2
wm=0.5		1/2
ws=0.5		1/2

-[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.825

-[RMS 472]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0325

-[RMS 473]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

-[RMS 474]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

-[RMS 475]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

-[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=420
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
mpn=1211
na=Bojler elektryczny o poj. 60 dm3, 1,5 kW - płaski  -TYLKO W PRZYPADKU NIESPRAWNEGO PODGRZEWACZA ISTNIEJĄCEGO1310WYMAGANIA:1310- funkcja anty legionella,1310- system przeciwzamrożeniowy,1310- zabezpieczenie przed uruchomienien "na sucho",1310- funkcja aktywnej ochrony elektrycznej,1310- system anty-przegrzewowy,1310- stopien ochrony IP: IPX41310- napięcie zasilania 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_420
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=4.97	0	4.97
np=1
wa=0
wb=0
il=4.97

-[RMS 476]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
mpn=1211
na=Bojler elektryczny o poj. 80dm3, 1,5 kW - płaski  prostopadłościenny1310WYMAGANIA:1310- funkcja anty legionella,1310- system przeciwzamrożeniowy,1310- zabezpieczenie przed uruchomienien "na sucho",1310- funkcja aktywnej ochrony elektrycznej,1310- system anty-przegrzewowy,1310- stopien ochrony IP: IPX41310- napięcie zasilania 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_421
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 1]
nz=4.97	0	4.97
np=1
wa=0
wb=0
il=9.94

-[RMS 477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=422
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0121-01	2-15	0121-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 - bojler elektryczny 80dm3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_422
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 1]
nz=4.41	0	4.41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2115

-[RMS 478]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 479]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 480]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

-[POZYCJA]
id=423
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0150-03	4-02	0150-03		1
mpn=1211
na=montaż  termy elektrycznej pojemnościowej 10l - pod zlewem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_423
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

-[RMS 481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=424
nu=2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=425
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, częściowo w bruzdach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.573

[RMS 482]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.05

[RMS 483]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 484]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.865

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0093

[POZYCJA]
id=426
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.573

[RMS 486]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.05

[RMS 487]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 488]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.865

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 489]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0093

[POZYCJA]
id=427
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7083

[RMS 490]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1

[RMS 491]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0902

[RMS 492]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 493]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 6]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 494]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0099

-[POZYCJA]
id=428
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-02	2-15	0203-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_428
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

-[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=2.556

-[RMS 495]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=11.88

-[RMS 496]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0624

[POZYCJA]
id=429
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-01	2-15	0203-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.161	0	0.161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.644

[RMS 497]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

-[POZYCJA]
id=430
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm w przypadku braku możliwości likwidacji wpustu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_430
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

-[RMS 498]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

-[POZYCJA]
id=431
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Montaż odpływu liniowego dł. min.100cm dla brodzika wykonanego z kafli - podłączenie o śr. 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_431
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

-[RMS 499]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=432
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310prysznic i włączenie do instalacji wodnej istniejącej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 500]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 501]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=433
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm1310pr,wc,um,zl,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 502]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 503]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=434
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-02	4	0211-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych1310zlew
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_434
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

-[RMS 496]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

-[RMS 504]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych1310 - zakaz stosowania podłączeń harmonijkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 505]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 506]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=436
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - zakaz stosowania podłączeń harmonijkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 507]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 508]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-05	4	0123-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych1310ZW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 509]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 510]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 484]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=438
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
mpn=1211
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm - woda zimna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 511]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 512]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=439
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-01	4-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Wstawienie syfonu redukcyjnego z PCW o śr. 50x32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (dot. odpływu z pralki) nowe przejście +syfon
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 513]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 514]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 515]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 516]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 517]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=440
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=1.662

[RMS 518]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 519]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 520]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 521]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

-[POZYCJA]
id=441
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0231-04	2-15	0231-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego  dł. min.140cm z kompletem przelewowo-spustowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_441
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.11

-[RMS 522]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 524]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
stn=-1	0

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=442
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"1310deska klozetowa jednolita, bez wycięć, z duroplastu (twardego plastiku)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 525]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 527]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=443
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywak dwukomorowy z blachy na szafce/blacie 80cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 527]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=444
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym min. szerokość 55cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 529]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 532]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=445
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Brodziki natryskowe kwadratowy 80/80cm z tworzywa sztucznego wraz z zestawem odpływowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 533]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 534]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

-[POZYCJA]
id=446
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szerokość 40cm, kształt - prostokątna (WC)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_446
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

-[RMS 529]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 532]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

-[POZYCJA]
id=447
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm1310brodzik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_447
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

-[RMS 535]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=448
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm -ZLEW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 536]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

-[POZYCJA]
id=449
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm1310umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_449
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

-[RMS 537]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=450
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm1310baterie uruchamiane dźwignią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 538]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=451
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm1310bateria uruchamiana dźwignią, wąż giętki o dł. min.150cm, z możliwością przesuwania słuchawki prysznicowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 539]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

-[POZYCJA]
id=452
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe  i umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_452
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.711	0	0.711
np=1
wa=0
wb=0
il=0.711

-[RMS 540]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

-[POZYCJA]
id=453
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-08	2-15	0137-08		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_453
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

-[RMS 541]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

-[POZYCJA]
id=454
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-02	4-02	0138-02		1
mpn=1211
na=Remont baterii zlewozmywakowej, zmywakowej lub umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_454
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=455
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-01	4-02	0138-01		1
mpn=1211
na=Remont baterii wannowej lub natryskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_455
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=456
pd=						0
na=montaż uchwytów przesuwnych na pionach wodnych i cyrkulacji
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_456
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

-[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

-[RMS 484]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

-[POZYCJA]
id=457
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0300-03	215	0300-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych1310(odpływ z pralki) - łazienka + odpływ ze zmywarki - kuchnia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_457
ob=4.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=4.1	1	0.8+1,5+1,8						

-[RMS 1]
nz=0.3801	0	0.3801
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5584

-[RMS 542]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.428

-[RMS 543]
nz=0.825	0	0.825
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3825

-[RMS 544]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.551

-[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 545]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0082

-[POZYCJA]
id=458
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0500-03	215	0500-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 32 mm (pralka) - łazienka + zmywarka ( kuchnia)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_458
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=1.18

-[RMS 546]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0
il=8.72

-[RMS 547]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=459
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-06	4-02	0211-06		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_459
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

-[RMS 548]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

-[RMS 549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 550]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 551]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

-[RMS 552]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=460
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-04	4-02	0211-04		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_460
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

-[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

-[RMS 513]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

-[RMS 514]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

-[RMS 515]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

-[RMS 516]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

-[RMS 517]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=461
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - przed wodomierzem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0
il=0.474

[RMS 553]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

-[POZYCJA]
id=462
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - piony w łazience - przy przenoszeniu wodomierzy do kuchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_462
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.344

-[RMS 554]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

-[RMS 555]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

-[RMS 556]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

-[POZYCJA]
id=463
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) - pion wody ZW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_463
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,6						

-[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4038

-[RMS 490]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

-[RMS 491]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0213

-[RMS 492]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.156

-[RMS 493]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

-[RMS 6]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 494]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

-[POZYCJA]
id=464
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Brodziki natryskowe 80x80 kwadratowy z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_464
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

-[RMS 557]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 534]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 558]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

-[POZYCJA]
id=465
pd=						1
mpn=_1211
na=Drążek na zasłonę prysznicową, chromowany, kątowy fi 25mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_465
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

-[RMS 559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=466
pd=						1
mpn=_1211
na=Kabina prysznicowa kwadratowa 80x80 cm ze szkła hartowanego gr. 8mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=467
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm1310bateria uruchamiana dźwignią, wąż giętki o dł. min.150cm, z możliwością przesuwania słuchawki prysznicowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_467
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=1.754

-[RMS 539]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 561]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

-[POZYCJA]
id=468
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego  - deska klozetowa jednolita, bez wcięć, z duroplastu (twardego plastiku)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_468
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

-[RMS 562]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=469
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy wiszący typu "geberit"1310deska klozetowa jednolita, bez wycięć, z duroplastu (twardego plastiku)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_469
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

-[RMS 563]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 527]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

-[POZYCJA]
id=470
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm -UMYWALKA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_470
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

-[RMS 537]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=471
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wstawienie drzwiczek rewizyjnych 30x30  do otworu na wodomierze
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 564]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=472
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6116

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-01	4	0126-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.0916	0	0.0916
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0076

[RMS 565]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 566]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 567]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 568]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=474
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
na=opinia kominiarska powykonawcza- analiza własna   wykonana przez kominiarza obsługującego rejon
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 569]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 570]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=475
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.516

[RMS 571]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=476
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						

[RMS 571]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[POZYCJA]
id=477
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						

[RMS 572]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

-[POZYCJA]
id=478
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
na=Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_478
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

-[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 574]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

-[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 480]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

-[POZYCJA]
id=479
pd=						1
mpn=_1211
na=Czyszczenie: wanny i umywalki
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_479
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=480
pd=						1
mpn=_1211
na=wykonanie otworów rewizyjnych w zabudowie GK na trasie przebiegu instalacji gazowej i osadzenie w nich kratek fi 50
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_480
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

-[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

-[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=GAZ+c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=481
nu=2.3
wn=	

-[POZYCJA]
id=482
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_482
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=483
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-07	4-02	0314-07		1
na=ŁAZIENKA - Demontaż termy gazowej wraz z rurą spalinową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_483
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=484
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-05	4-02	0314-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego do ponownego montażu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_484
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=485
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-01	4-02	0305-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach1310przeniesienie istniejącego zaworu na wysokość 0,9m (nad blat kuchenny bądź pralkę)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

-[RMS 576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
stn=-1	0

[RMS 577]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=486
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0315-01	4	0315-01		1
mpn=1211
na=Montaż kotła istniejącego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_486
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

-[RMS 579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 581]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 582]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

-[RMS 583]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=487
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0308-02	4-02	0308-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_487
ob=7.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=7.4	1	7,4						

-[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=488
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0309-03	4-02	0309-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm /jedna strona/
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_488
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

-[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=489
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 584]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 480]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

-[POZYCJA]
id=490
pd=						1
mpn=_1211
na=Wymiana dysz w celu podłączenia junkersa do butli gazowej, sprawdzenia poprawności jego działąnia, czyszczenie junkersa oraz ponowna wymiana dysz  do gazu ziemnego - prace należy potwierdzić protokołem serwisu.1310należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem rurą stalową kwasoodporną
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_490
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

-[RMS 585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
stn=-1	0

-[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 587]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3
stn=-1	0

-[RMS 588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 480]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

-[POZYCJA]
id=491
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem rurą stalową kwasoodporną z rozetą przy ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_491
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

-[RMS 589]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 587]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

-[RMS 590]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

-[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 480]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

-[POZYCJA]
id=492
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym. - ISTNIEJĄCY1310należy uwzględnić konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem rurą stalową kwasoodporną1310URUCHOMIENIE ISTNIEJĄCEGO PODGRZEWACZA WODY, montaż nowych wężyków, montaż zaworu wodnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_492
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

-[RMS 589]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
stn=-1	0

-[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 587]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

-[RMS 590]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

-[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 480]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

-[POZYCJA]
id=493
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-01	4-02	0305-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_493
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

-[RMS 591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 577]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=494
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-02	4-02	0305-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_494
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

-[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 577]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-02	4-02	0305-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 25 mm - w instalacjach (przed gazomierzami)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_495
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

-[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

-[RMS 594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

-[RMS 577]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

-[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

-[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=496
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-02	4-02	0305-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=wstawienie filtra gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_496
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

-[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 577]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=497
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-01	4-02	0304-01		1
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_497
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

-[RMS 595]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 596]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 597]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 598]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=498
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_498
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0
il=1.682

-[RMS 599]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

-[RMS 600]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 558]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

-[POZYCJA]
id=499
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-02	2-15	0303-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	1
nu=_499
ob=2
jm=m	040
kj=20.4	26.0468	0.7885
cj=64.5
wn=27.55	6.99
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 601]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=40.8
wb=74.052
il=1.36

-[RMS 602]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=45.2
wb=45.1984
il=2.08

-[RMS 603]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=6.13
wb=6.1254
il=1.66

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.77
wb=0.7698
il=0.77

-[RMS 604]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=1.58
wb=2.8622
il=0.0174

-[POZYCJA]
id=500
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnychpodłączenie kuchni na sztywno
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_500
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

-[RMS 1]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=0.753

-[RMS 605]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

-[RMS 598]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 558]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0101

-[POZYCJA]
id=501
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0308-03	2-15	0308-03		1
mpn=1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia  do gazomierza o średnicy przyłącza 32 mm na ścianach /jedna strona/
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_501
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

-[RMS 606]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 607]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

-[RMS 608]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

-[POZYCJA]
id=502
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0308-01	2-15	0308-01		1
mpn=1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach - zastosować monozłącze do gazomierza oraz złączkę przejściową stal/miedź
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_502
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

-[RMS 609]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 610]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 611]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 612]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 613]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=503
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-04	2-15	0305-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych -podłączenie kuchni gazowej na sztywno
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0
il=1.192

[RMS 614]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 615]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 616]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 6]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

-[POZYCJA]
id=504
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) pion, poziomy w piwnicach, podejścia pod gazomierze na kl.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_504
ob=1.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

-[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5174

-[POZYCJA]
id=505
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_505
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

-[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

-[RMS 617]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

-[RMS 618]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

-[RMS 619]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

-[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=506
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_506
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

-[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

-[RMS 472]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

-[RMS 620]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

-[RMS 474]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

-[RMS 475]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

-[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=507
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_507
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

-[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=508
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm1310dodatkowy kurek gazowy przed kuchenką (dostęp przez szafkę kuchenną)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=509
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_509
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 622]
nz=0.62	0	0.31+0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5921

-[RMS 623]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=510
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_510
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

-[RMS 624]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=511
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-02	2-15	0307-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_511
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

-[RMS 625]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

-[RMS 626]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

-[RMS 627]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

-[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 485]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

-[POZYCJA]
id=512
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_512
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

-[RMS 624]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=513
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-01	4-02	0307-01		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia po junkersie korkami żeliwnymi  o śr. 15-20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_513
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

-[RMS 624]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=514
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 527]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

-[POZYCJA]
id=515
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-02 z.o.2.9. 	4-02	0506-02	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_515
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.576

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=516
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0310-01	4-02	0310-01		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie instalacji c.o. po demontażu pionu klatkowegoo śr. 15-20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_516
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

-[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

-[RMS 628]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=517
pd=						0
na=montaż rozety na czopuchu kotła gazowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_517
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[RMS 629]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

-[POZYCJA]
id=518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-02	4	0436-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie kotła bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_518
ob=1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 622]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

-[RMS 622]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=519
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=520
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=10.374

[POZYCJA]
id=521
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1116-03	4-03	1116-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego   (zasilanienie elektryczne pieca kaflowego wraz z grzałką)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0203-05 Analogia	9	0203-05 Analogia		1
mpn=_1211
na=Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg (Demontaż grzałki elektrycznej wraz z osprzętem z pieca kaflowego)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=523
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2

[RMS 630]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 631]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=524
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7856

[POZYCJA]
id=525
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9826

[RMS 632]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=526
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4461

[RMS 633]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=527
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg, 1-fazowy, 30mA, 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 634]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=528
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7313

[RMS 635]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=529
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9797

[RMS 636]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=530
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3236

[RMS 637]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=531
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=2.143

[RMS 638]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=532
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem , IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 639]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=533
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu kompatybilny z istniejącym systemem wraz z montażem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=534
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 641]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=535
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=536
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=537
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=538
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=539
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=próby działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=540
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[SUMA KONTROLNA]
36 5c7bae1c57f73ad378564217129b8