**Załącznik nr 2 do pisma z dnia 14 czerwca 2023 roku**

**Załącznik nr 3.1 do Formularza Oferty - Wzór Oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia
wymaganych parametrów - Oświadczenie składane wraz z Formularzem Oferty stanowiące część merytoryczną oferty - nie podlega uzupełnieniu**

|  |
| --- |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw”** oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry, tj. w szczególności:* Ładowarka fabrycznie nowa z rokiem produkcji **2022** **lub** **2023** z gwarancją jakości, która rozpocznie się od dnia dostawy maszyny do Zakładu zamawiającego i podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego;
* Ładowarka czołowa z przegubowym układem skrętu;
* Silnik zgodny z normą emisji spalin EU minimum Stage IV lub równoważną;
* Napęd maszyny na dwie osie 4x4;
* Cztery koła równe z oponami przemysłowymi o rozmiarze 25 cali do jazdy po utwardzonym terenie;
* Opony w klasie wysokości bieżnika L5;
* Błotniki na przednie i tylne koła;
* Osłona wału napędowego;
* Wzmocnione mosty napędowe z blokadą mechanizmu różnicowego na przedniej osi;
* Wentylator chłodnicy z napędem hydraulicznym z funkcją zmiany kierunku obrotów;
* Sterowanie kinematyką osprzętu za pomocą wielofunkcyjnego joysticka;
* Amortyzacja łyżki ładowarkowej;
* Automatyczny układ centralnego smarowania;
* Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS (ISO EN 3471:2008 / ISO EN 3449:2008) lub równoważne;
* Automatyczna klimatyzacja kabiny;
* Wielofunkcyjny kolorowy ekran układu monitorującego parametry maszyny;
* Przednia szyba ogrzewana (minimum nawiew ciepłym powietrzem), wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz;
* Tylna szyba ogrzewana (minimum nawiew ciepłym powietrzem) wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz;
* Oświetlenie robocze LED z przodu i z tyłu ładowarki, pomarańczowa lampa ostrzegawcza (błyskowa) na dachu;
* Kamera wsteczna;
* Światło cofania;
* Sygnał dźwiękowy przy biegu wstecznym;
* Fotel operatora pneumatyczny, regulowany;
* Pełna regulacja kolumny kierownicy;
* Min. 2 podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne;
* Min jedno lusterko wsteczne wewnątrz kabiny;
* Samozwijalny pas bezpieczeństwa;
* Radio;
* Instalacja elektryczna przygotowana do podłączenia radia łączności wewnętrznej w zakresie minimum wydzielonego zasilania (gniazda), aktywnego po załączeniu stacyjki/zapłonu;
* Gaśnica;
* Instrukcja obsługi w języku polskim;
* Katalog części zamiennych;
* Certyfikat CE.

**Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.**Oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf. |