**Przewód LAN FTP kat. 6e, żelowany, ziemny – 2 opakowania (2 x 500 m)**

- Ekarnowany FTP;

- Ilość par: 4;

- Kategoria przewodu 6e;

- Rodzaj żyły : drut miedziany;

- Zastosowanie: żelowany, ziemny;

- ekran minimum 0,04 mm AL.;

- rodzaj płaszcza: polietylen PE;