**ORG.271.13.2022 Załącznik nr 1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia :**

**Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Dąbrowie Biskupiej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wymagane parametry techniczne** | **Oferowane parametry techniczne*****( wypełnić wszystkie pola !* \* Niepotrzebne skreślić )** |
| 1. | Samochód pożarniczy  | Marka i typ pojazdu :…………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2. | Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż – 2000 r. | Rocznik : …………………………….………………..……….. |
| 3. | Pojazd musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB. Dla pojazdów wyprodukowanych w latach 1998 – 2007 dopuszcza się Certyfikat Zgodności CNBOP- PIB. Dla pojazdów zagranicznych dopuszcza się Opinie Techniczną wydaną na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju.(Dz.U.2020 poz.1878) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 4. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz.1002) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.Pojazd musi posiadać aktualne badanie techniczne o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz.1002). Pojazd musi być zdolny od dnia sprzedaży do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Pojazd musi być oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 5. | Pojazd jest zarejestrowany na terenie Polski lub posiada kompletną dokumentację umożliwiającą rejestrację pojazdu w Polsce. | Pojazd jest zarejestrowany na terenie Polski /lubPojazd posiada kompletną dokumentację umożliwiającą rejestrację pojazdu w Polsce )\* |
| 6. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (właściwe numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia)Na drzwiach kierowcy i dowódcy pojazd oznakowany nazwą OSP (właściwa nazwa zostanie podana w trakcie realizacji zamówienia) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 7. | Wymiary pojazdu z zamontowanym na stałe sprzętem wystającym poza obrys pojazdu nie mogą przekraczać - długość pojazdu 7,60 m. Wysokość pojazdu w najwyższym punkcie nie może przekraczać 3,10 m. | Długość pojazdu …………………….. mWysokość pojazdu : ……………….. m |
| 8. | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) od 14 000 kg do 15 000 kg. | Masa całkowita : ……………………. kg |
| Kolorystyka samochodu:nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000), zderzaki i błotniki białe, drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| Pojazd musi być wyposażony w silnik Diesla o zapłonie samoczynnym i mocy nie mniejszej niż 260 KM. | Silnik diesla o zapłonie samoczynnym o mocy ……………………………….…… KM |
| Pojazd musi być wyposażony w manualną skrzynię biegów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| Pojazd musi posiadać ogumienie dostosowane do różnych warunków atmosferycznych, przednia oś z ogumieniem pojedynczym, tylna z ogumieniem bliźniaczym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 9. | Pojazd musi posiadać zaczep umożliwiający ciągnięcie przyczepy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 10. | Rodzaj napędu 4x2 z blokadą mechanizmów różnicowych.  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 11. | Pojazd musi być wyposażony w instalację elektryczną +24V z biegunem ujemnym na masie i głównym wyłącznikiem prądu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 12. | Liczba miejsc w pojeździe co najmniej 6. | Liczba miejsc w pojeździe ………….. |
| 13. | Kabina pojazdu musi posiadać:Liczba drzwi w kabinie 4,sprawny układ ogrzewania i wentylacji,lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, oraz lusterka krawężnikowe z obu stron pojazdu,wspomaganie kierownicy, radio FM. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 14. | Pojazd musi posiadać konstrukcję zabudowy wykonaną z materiałów odpornych na korozję. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 15. | Pojazd musi być wyposażony w 6 skrytek sprzętowych zlokalizowanych po bokach zabudowy, oraz skrytkę zlokalizowaną w tylnej części pojazdu w której zabudowano autopompę. Układ skrytek 3+3+1 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 16. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być wyposażone w żaluzje aluminiowe wodno i pyłoszczelne, zamykane i zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem oraz wyposażone w system wspomagający otwieranie. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane z kabiny kierowcy. Skrytki sprzętowe powinny być wyposażone w uchwyty mocujące na sprzęt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 17. | Pojazd musi posiadać uchwyty na minimum 4 aparaty ochrony układu oddechowego umieszczone w kabinie załogi. | Ilość uchwytów ……………..…………… |
| 18. | Pojazd musi posiadać co najmniej 8 uchwytów na węże pożarnicze W52 i co najmniej 8 uchwytów na węże pożarnicze W75. | Ilość uchwytów na węże pożarnicze W52 ……………………………………………..Ilość uchwytów na węże pożarnicze W75 ………………………………………………. |
| 19. | Pojazd musi być wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności minimalnej 2,5 m3 wykonany z materiałów w pełni odpornych na korozję. Zbiornik wyposażony w falochrony.  | Pojemność zbiornika na wodę ……………………………………………… m3 |
| 20. | Pojazd musi być wyposażony w zbiornik na środek pianotwórczy wykonany z materiałów w pełni odpornych na korozję o pojemności minimalnej 10% zbiornika na wodę. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 21. | Pojazd musi być wyposażony w autopompę o wydajności minimalnej 2000 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa. | Wydajność autopompy …………………………………….. dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa. |
| 22. | Pojazd musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 40 m na zwijadle, zakończona prądownicą pozwalającą uzyskać prąd wody zwarty i rozproszony. Linia szybkiego natarcia wyposażona w elektryczny układ zwijania węża. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 23. | Pojazd musi posiadać układ wodny wyposażony w co najmniej:2 nasady tłoczne W75,1 nasadę W75 do napełniania zbiornika wody,1 nasadę W110 ssawną, | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 24. | Pojazd musi być wyposażony w układ wodny wyposażony w panel sterowania pracą autopompy zlokalizowany w bliskości przedziału pompowego. Zawierający co najmniej: wskaźnik ciśnienia tłoczenia, wskaźnik ciśnienia ssania, wskaźnik stanu zbiornika wody, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, kontrolki awaryjne, wyłącznik awaryjny oraz regulator obrotów silnika. Schemat układu wodnego oznakowany w języku polskim. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 25. | Pojazd musi posiadać sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzi minimum: - belka świetlna, - 1 lampa z tyłu pojazdu, -lampy błyskowe na przedniej płaszczyźnie pojazdu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 26. | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół pojazdu w czasie postoju w warunkach słabej widoczności. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 27. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizacje dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego. Sygnalizacja o zmiennym tonie, modulator dźwiękowy, dodatkowy sygnał pneumatyczny załączany dodatkowym przyciskiem (także u dowódcy). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 28. | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w kabinie w zasięgu kierowcy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 29. | Samochód wyposażony w mocowanie drabiny dwuprzęsłowej (typ D10W) oraz w skrzynię sprzętową na dachu pojazdu zabezpieczoną przed wpływem warunków atmosferycznych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 30. | Podest dachowy zabezpieczony balustradami z możliwością ich podnoszenia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 31. | Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 32. | Pojazd wyposażony w orurowanie z 4 lampami dalekosiężnymi na przodzie pojazdu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 33. | Wraz z pojazdem należy dostarczyć koło zapasowe. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 34. | Pojazd wraz z wyposażeniem musi być objęty okresem gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy. | Okres gwarancji ……………… miesięcy |

Dnia ..................................................

**Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym .**

**)\* Niepotrzebne skreślić**