**Załącznik nr 1a do SWZ**

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla sceny mobilnej**

**Marka - ………………………………**

**Model - ……………………………..**

| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **SPEŁNIA /**  **NIE SPEŁNIA**  ***TAK / NIE*** |
| --- | --- | --- |
| **-1-** | **-2-** | **-3-** |
| **1** | **WARUNKI OGÓLNE** |  |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe (Zamawiający nie dopuszcza prototypu) |  |
| 1.2 | W cenie zawarte koszty dostawy do Zamawiającego (załadunek, transport, ubezpieczenie w  czasie transportu, rozładunek). |  |
| 1.3 | Przeszkolenie w zakresie rozkładania sceny |  |
| **2** | **Scena mobilna** |  |
| 2.1 | Typ dachu: jednospadowy |  |
| 2.2 | Wymiary sceny po rozłożeniu: 8,0 m x 6,0 m x 5,1 m |  |
| 2.3 | Powierzchnia sceny: 48 m2 |  |
| 2.4 | Wymiary przyczepy: 9,6m x 2,5m x3,8m (parametry maksymalne) |  |
| 2.5 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 2500 - 2700 kg |  |
| 2.6 | Wysokość od podłoża do sceny: 1,0 – 1,3 m |  |
| 2.7 | Podłoga sceny: antypoślizgowa, wodoodporna |  |
| 2.8 | Dopuszczalne obciążenie skrzydeł dachu: 300 kg |  |
| 2.9 | Dopuszczalne obciążenie środkowej części dachu: 1000 kg |  |
| 2.10 | Dopuszczalne obciążenie podłogi: 500 kg/m2 |  |
| 2.11 | Dopuszczalne obciążenie frontowych słupów: 50 kg |  |
| 2.12 | Dopuszczalne obciążenie Skrzydeł dźwiękowych: 700 kg (w punkcie centralnym) |  |
| 2.13 | Dopuszczalna prędkość wiatru podczas użytkowania: 70 km/h |  |
| 2.14 | Plandeka: PCV atestowana ognioodporna |  |
| 2.15 | Siatka typ A203 czarna |  |
| 2.16 | Czas rozłożenia 30 min. (1-2 osoby) |  |
| **3** | **Podstawowe akcesoria i opcje** |  |
| 3.1 | Plandeka PCV na górę zadaszenia |  |
| 3.2 | Barierki ochronne na tył i boki |  |
| 3.3 | Schody regulowane z poręczami - 2 szt. |  |
| 3.4 | Akcesoria do montażu i eksploatacji sceny |  |
| 3.5 | Siatka do sceny 48 m2 na tył i 2 x boki czarna |  |
| 3.6 | Plandeka PCV na dół estrady (maskowanie sceny) 12 mb |  |
| 3.7 | Skrzydła dźwiękowe – słupy z kratownicy 250-Q + podest - 2 szt. |  |
| 3.8 | Podnoszenie dachu elektro-hydrauliczne |  |
| **4** | **POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO** |  |
| 4.1 | Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru podpisanego przez Strony bez  zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje przeglądy zgodnie z zalecaniami producenta. (podać w miesiącach) | **….. miesięcy** |
| 4.2 | Instrukcja obsługi, certyfikaty, katalog części zamiennych, książka gwarancyjna i  pozostałe dokumenty w języku polskim. |  |

**W kolumnie nr 3 należy wpisać czy oferowana scena spełnia określone wymagania, a w polach gdzie są podane w opisie minimalne wymiary należy wskazać parametry oferowanej sceny.**