Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

**Podkrzesywarka spalinowa Stihl HT 135**

Dane i parametry podstawowe:

**Długość prowadnicy** -30cm

**Pojemność skokowa** -36,3cm3

**Ciężar** -7,86kg

**Moc kW/KM** - 1,4/1,9

**Poziom ciśnienia akustycznego** -93dB

**Poziom mocy akustycznej** -109dB

**Wartość drgań lewa/prawa –** 4,3/4,8m/s2

**Długość całkowita** -270-390cm

**Podziałka piły łańcuchowej** – 3/8’’P

**Wyposażenie standardowe**

**Profesjonalny wysięgnik teleskopowy**

**Solidny hak**

**Silnik Stihl 4-MIX**

**Uchwyt wielofunkcyjny do obsługi jedną ręką**

Wyposażenie dodatkowe:

**Plecakowy system nośny RTS**

**Dodatkowo na zapas 1sztuka prowadnica i łańcuch.**