[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
pe=0
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	0	6	0	1	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GŁUCH
afn=UL. TRZEBNICKA 101/1 55-120 OBORNIKI ŚL.
nb=PRZEBUDOWA DROGI ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KSIĘGINICE - JASZYCE
ab=KSIĘGINICE DZ. NR 214; 215 AM-1 JASZYCE DZ. NR 141 AM-1
ni=GMINA TRZEBNICA
ai=PL. PIŁSUDSKIEGO 1 55-100 TRZEBNICA
nw=WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU
br=ELEKTRYCZNA
nk=MATEUSZ GŁUCH	
npn=ZDZISŁAW GŁUCH	
dt=MAJ 2019	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III09m309640*0.4*0.8 = 204.8001310Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m09m09640*2 = 1280.0001310Montaż rur osłonowych stalowych na słupie09m0931310Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35 mm209m096401310Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKXS 4x35 mm209m0961310Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x35 mm2 w słupach rurowych09m09201310Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III09m309640*0.4*0.6 = 153.6001310Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg słup stalowy S-90SRw/409szt.09161310Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie ST-X 1r/1,5/10/6009szt.09161310Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m YDY-450/750 V 2x2,5mm209kpl.przew.09161310Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED STR 2 60 W09szt.09161310Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II09szt.0931310Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych NA2XY 4x35 mm209szt.09321310Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych09słup09161310Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć09szt.0911310Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia09szt.0921310Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy09odc.0921310Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)09szt.0911310Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)09szt.0921310Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)09pomiar0911310Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)09pomiar09151310Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)09szt.0911310Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)09szt.09151310obsługa geodezyjna09szt0911310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		0
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=204.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=204.8	1	640*0.4*0.8						

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1280	1	640*2						

[POZYCJA]
id=130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1005-01	5	1005-01		0
na=Montaż rur osłonowych stalowych na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=640
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=640	1	640						

[POZYCJA]
id=131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-02	5	0717-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKXS 4x35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x35 mm2 w słupach rurowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=153.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=153.6	1	640*0.4*0.6						

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		0
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg słup stalowy S-90SRw/4
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=135
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		0
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie ST-X 1r/1,5/10/60
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m YDY-450/750 V 2x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=16
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED STR 2 60 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-01	5	0606-01		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		0
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych NA2XY 4x35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=132
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 1315-07	9	1315-07		0
na=Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=16
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0902-07	5	0902-07		0
na=Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=139
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0904-01	5-10	0904-01		0
na=Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=15
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=106
pd=						0
na=obsługa geodezyjna
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
62836a75462d42e1fb3de9fa6bfeaa9f