[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
pe=0
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GŁUCH
afn=UL. TRZEBNICKA 101/1 55-120 OBORNIKI ŚL.
nb=PRZEBUDOWA DROGI ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
ab=PIERSNODZ. NR 135 AM-1
ni=GMINA TRZEBNICA
ai=PL. PIŁSUDSKIEGO 1 55-100 TRZEBNICA
nw=WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU
br=ELEKTRYCZNA
nk=MATEUSZ GŁUCH	
npn=ZDZISŁAW GŁUCH	
dt=WRZESIEŃ 2020	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	 1. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389). 13102. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 13103. Przewiduje się  wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczególnionymi w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów zastosowanych katalogów. 13104. Nakłady, zakres i warunki wykonywania robót dostosowano do istniejących katalogów. Podstawowe wyceny stanowi katalogi KNR, a w przypadku kiedy nie obejmuje danego typu robót także kalkulacje własne. 5. Nakłady ustalono przy założeniu, że roboty wykonywane są zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z: - aktualnymi normami branżowymi dotyczącymi przedmiotowych robot, - ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 13106. Nakłady zużycia materiałów przewiduj zastosowanie materiałów odpowiadającym wymaganiom jakościowym określonym w aktualnie obowiązujących normach branżowych. 13107. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu technologicznego właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 13108. Ceny jednostkowe robót materiałów i sprzętu przyjęto na poziomie występujących na rynku, a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów. 1310Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 13101. Dział robót: NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane 13103. Kategorie robót:1310    1310    - NR CPV 45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 1310    - NR CPV  45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego1310    1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.07
cw=18.07	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0903-01	5	0903-01		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10,5/2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0802-07	5-10	0802-07		0
na=Montaż trzonów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0905-01	5	0905-01		0
na=Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2 Przewód NFA2X/AsXSn-0,6/1kV 2x25mm2 RMC
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.126
jm=km.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.126	1	0.126						

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0902-06	5	0902-06		0
na=Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0902-07	5	0902-07		0
na=Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0904-01	5-10	0904-01		0
na=Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		0
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED STR 2 55 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-01	5	0606-01		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 1315-07	9	1315-07		0
na=Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		0
na=Badanie linii napowietrznej N.N.- kabel 2-żyłowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=53
pd=						0
na=obsługa geodezyjna
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
b6c6 bdaa9f45649bce0fe dceee78f7