[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
pe=0
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	0	6	0	1	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GŁUCH
afn=UL. TRZEBNICKA 101/1 55-120 OBORNIKI ŚL.
nb=ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ab=UJEŹDZIEC WIELKI dz. nr 169/1; 169/2; 168; 126 AM-1
ni=GMINA TRZEBNICA
ai=PL. PIŁSUDSKIEGO 1 55-100 TRZEBNICA
nw=WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU
br=ELEKTRYCZNA
nk=MATEUSZ GŁUCH	
npn=ZDZISŁAW GŁUCH	
dt=MAJ 2019	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAKRES OPRACOWANIA13101310Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami Pp-10/ŻN09słup0911310Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy ŻN-1009słup0921310Montaż trzonów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia09szt.0951310Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm209km.przew.090.141310Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik09szt.0931310Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć09szt.0921310Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie09szt.0931310Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m09kpl.przew.0931310Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED STR 2 60 W09szt.0931310Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II09szt.0921310Badanie linii napowietrznej N.N.- kabel 2-żyłowy09odc.0921310Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)09szt.0911310Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)09szt.0911310Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)09pomiar0911310Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)09pomiar0921310Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)09szt.0911310Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)09szt.0921310obsługa geodezyjna09szt0911310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0901-02	5	0901-02		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami Pp-10/ŻN
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0901-04	5	0901-04		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy ŻN-10
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0802-07	5-10	0802-07		0
na=Montaż trzonów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0905-01	5	0905-01		0
na=Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.14
jm=km.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	0.14						

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0902-06	5	0902-06		0
na=Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0902-07	5	0902-07		0
na=Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0904-01	5-10	0904-01		0
na=Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		0
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=55
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED STR 2 60 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-01	5	0606-01		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=116
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 1315-07	9	1315-07		0
na=Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		0
na=Badanie linii napowietrznej N.N.- kabel 2-żyłowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=58
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=108
pd=						0
na=obsługa geodezyjna
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
ca1aedc4581240ac6d2b8cb8 93e4ad6