[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
pe=0
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GŁUCH
afn=UL. SADOWA 10 55-100 TRZEBNICA
nb=ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO TRZEBNICA UL. LEDOWA
ab= dz. nr 1/1; 1/2; 28/1; 33; 86/1 AM-5  31; 9 AM-41 85 AM-6 NOWY DWÓR DZ. NR 65; 12/2 AM-1
ni=GMINA TRZEBNICA
ai=PL. PIŁSUDSKIEGO 1 55-100 TRZEBNICA
nw=WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU
br=ELEKTRYCZNA
nk=MATEUSZ GŁUCH	
npn=ZDZISŁAW GŁUCH	
dt=MARZEC 2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	 1. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389). 13102. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 13103. Przewiduje się  wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczególnionymi w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów zastosowanych katalogów. 13104. Nakłady, zakres i warunki wykonywania robót dostosowano do istniejących katalogów. Podstawowe wyceny stanowi katalogi KNR, a w przypadku kiedy nie obejmuje danego typu robót także kalkulacje własne. 5. Nakłady ustalono przy założeniu, że roboty wykonywane są zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z: - aktualnymi normami branżowymi dotyczącymi przedmiotowych robot, - ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 13106. Nakłady zużycia materiałów przewiduj zastosowanie materiałów odpowiadającym wymaganiom jakościowym określonym w aktualnie obowiązujących normach branżowych. 13107. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu technologicznego właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 13108. Ceny jednostkowe robót materiałów i sprzętu przyjęto na poziomie występujących na rynku, a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów. 1310Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 13101. Dział robót: NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane 13103. Kategorie robót:1310    1310    - NR CPV 45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 1310    - NR CPV  45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego1310    1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.8
cw=17.8	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=287.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=287.36	1	898*0.4*0.8						

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1796
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1796	1	898*2						

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1005-01	5	1005-01		0
na=Montaż rur osłonowych stalowych na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=816
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=816	1	898-82						

[POZYCJA]
id=135
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m YAKXS 4x35 mm2 w rurach, w słupach rurowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	82+3+35						

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-02	5	0717-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=215.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=215.52	1	898*0.4*0.6						

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		0
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg słup stalowy S-70SRsP
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=20
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0906-03	5	0906-03		0
na=Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED STR N2 55 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-01	5	0606-01		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		0
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych YAKY 4x35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=37
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szafka sterownicza oświetlenia drogowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=132
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 1315-07	9	1315-07		0
na=Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=19
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=106
pd=						0
na=obsługa geodezyjna
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
7eca81 12c5be62fed8b9d2148a63eb2