**RG.271.8.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Roboty remontowe dróg gminnych na terenie gminy Gorlice**

**Część 1: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Góra pod Trąbą I” na dz. nr 1620/3 w Dominikowicach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni | 580 m2 |  |  |
| 2 | mechaniczne ścinanie poboczy z odwozem urobku do 5 km  | 145 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 0-40 mm grub. warstwy po zagęszczeniu 30 cm | 580 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | 435 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 5 cm | 145 m2 |  |  |
| 6 | oczyszczenie rowu odwadniającego z namułu z wyprofilowaniem skarp grub. namułu 40 cm z odwiezieniem urobku do 5 km | 290 mb |  |  |
| **RAZEM brutto**  |  |

**2 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej na dz. nr 766/4, 767/3 w Stróżówce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | wykonanie koryta na całej szerokości drogi głęb. 30 cm z odwiezieniem urobku do 5 km  | 560 m2 |  |  |
| 2 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-40 mm warstwa grub. 40 cm po zagęszczeniu  | 560 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 5 cm  | 430 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 5 cm | 140 m2 |  |  |
| 5 | oczyszczenie rowu odwadniającego z namułu grub. 30 cm  | 140 mb |  |  |
| 6 | montaż przepustu na zjeździe do posesji Ø400 z rury K-2  | 6 mb |  |  |
| **RAZEM brutto**  |  |

**3 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Stary Gościniec” na dz. nr 866/1 w Szymbarku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głęb. 30 cm, materiał na odkład  | 800 m2 |  |  |
| 2 | wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 5-40 mm grub. 40 cm po zagęszczeniu  | 800 m2 |  |  |
| 3 | oczyszczenie rowu odwadniającego z namułu grub. 30 cm  | 140 mb |  |  |
| **RAZEM brutto**  |  |