**Załącznik Nr 2a do SWZ**

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Zakup samochodu do dowożenia dzieci do***

***Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego***

**Zamawiający**: Gmina Głogówek, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek

Wykonawca

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

**PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*(wypełnia Wykonawca)*

|  |
| --- |
| **MARKA/PRODUCENT:**  **TYP:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **DANE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ**  **Prosimy o uzupełnienie w pozycjach,  w których opisano wymagania w postaci danych liczbowych (np. masa, moc, pojemności, gabaryty itp.) - należy wpisać wartość dla oferowanego samochodu.  W pozostałych pozycjach opisowych (bez danych liczbowych) wystarczający jest zapis spełnia/nie spełnia.** |
|  | Samochód nowy, nieużywany, rok produkcji minimum 2023, przystosowany do przewozu 9 osób wraz z kierowcą, w tym przynajmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy). |  |
|  | Pojazd spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym - ustawa „Prawo o ruchu drogowym” ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych. |  |
|  | Homologacja auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg |  |
|  | Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniej niż 120 KM |  |
|  | Pojemność silnika min. 1900 cm3 |  |
|  | Rodzaj paliwa – diesel |  |
|  | Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy: Prawo o ruchu drogowym |  |
|  | Manualna skrzynia biegów – 6 biegowa |  |
|  | Długość całkowita max. 5500 mm, szerokość max. 2000 mm,  wysokość max. 2000 mm |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy  i pasażera |  |
|  | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa |  |
|  | Lusterka zewnętrzne boczne ogrzewane  i sterowane elektrycznie |  |
|  | Lampy i oświetlenie LED |  |
|  | Radio MP3 + głośniki przód i tył |  |
|  | Automatyczne światła drogowe |  |
|  | Obrotomierz i prędkościomierz z licznikiem kilometrów |  |
|  | Oświetlenie w podsufitce oraz oświetlenie przedziału pasażerskiego |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Regulacja wysokości fotela kierowcy wraz  z podłokietnikiem |  |
|  | Przesuwane drzwi boczne po przynajmniej jednej stronie przestrzeni pasażerskiej (prawa strona) |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone  z szybą |  |
|  | Nadwozie przeszklone (z obu stron) z przyciemnianymi szybami |  |
|  | Klimatyzacja rozbudowana w części pasażerskiej (przód i tył pojazdu) z dodatkową nagrzewnicą- nawiewy sterowane |  |
|  | Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu oraz kamera cofania z tyłu |  |
|  | Immobiliser, alarm |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | Lakier – kolor producenta |  |
|  | Hamulce tarczowe przód i tył |  |
|  | Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony letnie + kołpaki |  |
|  | Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony zimowe + kołpaki |  |
|  | Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku - wózek montowany w przestrzeni bagażowej do szyn. |  |
|  | Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego |  |
|  | Podsufitka tapicerowana |  |
|  | Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa |  |
|  | Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera  z przodu |  |
|  | Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna w części ładunkowej |  |
|  | Oświetlenie i oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania |  |
|  | System multimedialny z ekranem dotykowym |  |
|  | System kontroli toru jazdy (ESP) |  |
|  | Dywaniki gumowe w części pasażerskiej  i kierowcy |  |
|  | Czujnik światła i deszczu |  |
|  | Pożądane rozmieszczenie siedzeń  w pojeździe:  - rząd I – 3 miejsca (kierowca i dwóch pasażerów),  - rząd II – 3 miejsca (trzech pasażerów) lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu),  - rząd III – 3 miejsca/trzy oddzielne fotele lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu),  drugi i trzeci rząd foteli szybko demontowalny.  W przypadku przewozu osoby na wózku inwalidzkim dopuszcza się: III rząd  1 miejsce + wózek inwalidzki. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe:  - dedykowany podnośnik samochodowy,  - klucz do kół,  - gaśnica,  - trójkąt ostrzegawczy,  - apteczka typu samochodowego |  |

**Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**