**Załącznik nr 2 do SWZ**

**WYKONAWCA:**

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Formularz potwierdzający wymagania Zamawiającego i szczegółowe parametry oferowanej ładowarki**

W ramach postępowania na **Zakup nowej samobieżnej ładowarki kołowej na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Biskupinie**  prowadzonego pod numerem 2/MAB/ZP/2023 ja niżej podpisany oferuję fabrycznie nową ładowarkę:

**marka:**…………………………………………………………..

**typ:**…………………………………………………………………

**rok produkcji**:……………………………………………..

**kolor:**…………………………………………………………….

i deklaruję termin **realizacji zamówienia ……………………. dni** od dnia podpisania umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania zamawiającego i parametry techniczne** | **Parametry oferowanej****ładowarki i potwierdzenie wymagań Zamawiającego** |
| **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA** |
| 1 | Długość robocza ładowarki maksymalnie 5,5 m |  |
| 2 | Masa eksploatacyjna maszyny 5000-5300 kg |  |
| 3 | Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 65 KM |  |
| 4 | Norma emisji spalin Stage V; | TAK/NIE\* |
| 5 | Funkcja pozwalająca na ustalanie stałej prędkości jazdy niezależnie od prędkości obrotowej silnika. | TAK/NIE\* |
| 6 | Silnik diesel bez układu AdBlue. | TAK/NIE\* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Automatyczny hamulec postojowy. | TAK/NIE\* |
| 8 | Siła odspajająca : powyżej 48 kN. |  |
| 9 | Hydrauliczne szybkozłącze do wymiany osprzętów. | TAK/NIE\* |
| 10 | Obciążenie wywracające na wprost : powyżej 3800kg. |  |
| 11 | Obciążenie wywracające pod kątem 40 st. : powyżej 3100kg. |  |
| 12 | Klimatyzacja i ogrzewanie w zamkniętej i przeszklonej kabinie. | TAK/NIE\* |
| 13 | Kabina operatora z amortyzowanym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, | TAK/NIE\* |
| 14 | Dodatkowy układ hydrauliczny o wydatku powyżej 100 l / min. |  |
| 15 | Koła jezdne przednie i tylne o rozmiarze minimum 18 cali |  |
| 16 | Maksymalna prędkość jazdy 30 km/h lub więcej. |  |
| 17 | Blokada dyferencjału  | TAK/NIE\* |
| 18 | Fabryczna kamera cofania zintegrowana z podstawowym wyświetlaczem maszyny. | TAK/NIE\* |
| 19 | Skręt maszyny za pomocą hydraulicznego układu sterowanego kierownicom |  |
| 20 | Światła robocze na kabinie minimum 4 sztuki |  |
| 21 | Lampa ostrzegawcza tzw. „kogut” LED zamontowany na dachu kabiny. |  |
| 22 | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów |  |
| 23 | System nawigacji satelitarnej GPS; z opłaconym abonamentem na okres 12 miesięcy od momentu dostawy sprzętu do Zamawiającego. |  |

|  |
| --- |
| **OSPRZĘT ŁADOWARKOWY** |
| Funkcja pływającej łyżki | TAK/NIE\* |
| Łyżka hydrauliczna otwierana tzw. 3 w 1 o pojemności: 0,75-0,85m3. |  |
| Widły paletowe z regulowanym rozstawem. |  |
| Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m |  |

|  |
| --- |
| **WYMAGANIA DODATKOWE** |
| Ładowarka fabrycznie nowa – rok produkcji 2023. |  |
| Dostawca jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej ładowarki; | TAK/NIE\* |
| Ładowarka posiada „Deklarację zgodności z CE”  | TAK/NIE\* |
| Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki;  | TAK/NIE\* |
| Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego sprzedawcy nie więcej niż 100 km od siedziby zamawiającego |  |
| Wyposażona w radio i pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim | TAK/NIE\* |
| Szkolenie minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki. | TAK/NIE\* |

***Uwaga.***

***W pustych miejscach w tabeli należy wpisać dokładne parametry techniczne i określić odległość od serwisu dla wymagań dodatkowych.***

***\*W miejscach gdzie wpisano TAK/NIE należy podkreślić odpowiednie czy zaoferowana***

***ładowarka spełnia wymagania zamawiającego czy nie.***

 …………………………… dnia …………………… r. ………………………………………………

 podpis