|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1** |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)** |

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne, wg potrzeb Zamawiającego, realizowane na telefoniczne zamówienie dostawy i rozładunek zrębek opałowych z drewna do hali magazynowej znajdującej się na terenie bazy Zamawiającego w Jezierzycach przy ulicy Kolejowej 5, 76 – 200 Słupsk na potrzeby zasilania kotłowni ogrzewającej osiedle mieszkaniowe Jezierzyce w sezonie grzewczym **2023/2024** na niżej określonych warunkach.

1. **Produkt stanowiący przedmiot dostawy:**
2. **zrębka z drewna: iglastego, liściastego lub mieszana z drewna liściasto – iglastego, szacowane zapotrzebowanie – 1200 m3**
3. zrębka o frakcji od 2 do 5cm (pod rygorem wycofania dostawy), zawartość frakcji tzw. „pyłowej” śladowo do 3%, kora dopuszczona w ilościach śladowych do 3%,
4. dopuszczalna wilgotność zrębki – **do 45%**: - zamawiający nie dopuszcza możliwości, pod rygorem wycofania dostawy w trakcie realizacji umowy, złożenia oferty na zrębkę o wilgotności powyżej 45%,
5. zrębka nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń mechanicznych typu: piasek, kamienie, papier, dłuższe kawałki drewna, trawa, metal itp. oraz chemicznych tj. zrębka nie może być produkowana z materiału pochodzenia odpadowego - poprodukcyjnego z dodatkiem kleju, lakieru, farby, etc
6. **zrębka nie może zawierać igliwia,**
7. minimalna ilość dostaw tygodniowo- około 100 mp

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej,**

1. **Sposób i warunki realizacji dostaw:**
2. dostawy zamówionych zrębek do hali magazynowej w Jezierzycach powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 z wykorzystaniem własnego bądź wynajętego przez Wykonawcę środka transportowego samowyładowczego kontenerowego, zestawu kontenerów samowyładowczych lub naczepy samowyładowczej o pojemności pojedynczego kontenera/naczepy minimum 22 -30 mp.
3. **STAŁA CENA JEDNOSTKOWA w zł/m3 NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA**
4. rozładunek każdej dostawy poprzedzony będzie pomiarem wilgotności paliwa przy użyciu urządzenia do tego przystosowanego będącego na wyposażeniu obiektu w/w kotłowni oraz pomiarem kubatury kontenera.
5. transport i rozładunek zrębek na koszt Wykonawcy (koszt transportu i wyładunku winien zostać doliczony do jednostkowej ceny ofertowej zł/m3).
6. realizacja dostaw – sukcesywnie w terminie do maksymalnie do 5 dni roboczych od zgłoszonego telefonicznie lub e-mailem, zamówienia. **Uwaga! Zamawiający wymaga podania adresu e- mail na który będą przesyłane zlecenia dostaw zrębki.**
7. wymiary wrót hali magazynowej: brama wjazdowa do hali – szerokość: 3,6m, wysokość: 4,5m.

**Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia oraz płatności:**

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia, a także ograniczenia przedmiotu umowy bez zmiany oferowanej ceny jednostkowej, dostosowując zapotrzebowanie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (w zależności od: produkcji własnej, warunków atmosferycznych a tym samym faktycznego zużycia paliwa). **Minimalna wartość zamówienia stanowić będzie 80% wartości umowy**. Podane ilości przedmiotu zamówienia są zapotrzebowaniem orientacyjnym. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały prawa do wnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego.

2) W trakcie sezonu grzewczego rozliczenie za dostarczone paliwo – płatność przelewem bankowym na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uznawany będzie wpływ na rachunek bankowy Wykonawcy.