Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

ZP-271.44.2022

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO**

Podstawowe wymagania dotyczące parametrów technicznych, funkcjonalnych i ilościowych określone w SWZ.

**dostawa pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem dodatkowym: gąsienice, pług odśnieżający i urządzenie do przygotowania tras biegowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | Spełnianie**TAK/NIE**(jeżeli oferowany pojazd lub jego wyposażenie dodatkowe spełniają wymagania w stopniu wyższym niż określony przez Zamawiającego należy podać te parametry) |
| **Minimalne wymagania techniczne, które powinien spełniać pojazd:** |
|  Rok produkcji: 2021 lub 2022 |  |
| 1 | **silnik**spalinowypojemność 900 cm3 lub powyżejmoc 80 koni mechanicznych lub więcejukład rozruchowy elektryczny za pomocą kluczyka |  |
| 2 | **hamulce i zawieszenie**przednie i tylne hamulce tarczowehamowanie silnikiem EBShamulec górski |  |
| 3 | **osiągi i przeniesienie napędu**napęd 4x4 z możliwością rozłączenia na 2wd z 4wdprzednie koła 12 calitylne koła 12 califelgi aluminiowe |  |
| 4 | **rama i wymiary**bagażnik z tyłu o ładowności min. 400 kgprześwit powyżej 30 cmwymiary: od 300 cm do 320 cm długości, szerokość od 145 cm do 160 cm, wysokość od 180 cm do 205 cm ładowność pojazdu powyżej 650 kgrozstaw osi nie mniej niż 200 cmmasa własna od 700 kg do 800 kg |  |
| 5 | **wyposażenie pojazdu**hamulec postojowypasy bezpieczeństwalicznik /wskaźnik paliwa, prędkości pojazdu, ilości mth, ilości przejechanych km, rodzaj napędu/sygnał dźwiękowypełne oświetlenie drogowelusterka bocznekierunkowskazygniazdo elektryczne 12V w konsolikabina /wyposażona w sztywny dach, szybę czołową i drzwi boczne/ogrzewanie kabinyprzedni zderzakwyciągarka o mocy od 2 do 3 tonprzednia szyba z wycieraczkąboczne drzwi z możliwym demontażemhak holowniczyhomologacja na ciągnik rolniczy lub pojazd specjalny z możliwością rejestracjigwarancja min. 24 miesiące  |  |
| 6 | **rodzaj/przeznaczenie pojazdu**pojazd użytkowo - transportowy |  |
| **Minimalne wymagania techniczne, które powinno spełniać wyposażenie dodatkowe pojazdu:** |
| 1 | **gąsienice do pojazdu typu quad**4 sztuki |  |
| 2 | **pług odśnieżający przedni do pojazdu typu guad**1 sztukamontaż oparty na systemie KLIK /szybki montaż/rodzaj materiału – blacha stalowaszerokość pługa min.160 cmszerokość robocza min. 170 cmwysokość lemiesza min. 35 cmmożliwość ustawienia lemiesza z kierunkiem odśnieżania oraz z możliwością regulacji kąta – min. dwustopniowa regulacja |  |
| 3 | **urządzenie specjalistyczne służące do tworzenia i utrzymania tras narciarstwa biegowego wraz z przystawką do wyciskania dwóch torów biegowych**umożliwia przygotowanie w okresie zimowym tras turystycznych oraz służy do wyciskania śladów do biegów narciarskich, przeznaczone do pojazdu typu guad szerokość bez finiszera końcowego min. 180 cmszerokość z finiszerem końcowym min. 200 cmprzystawka do wyciskania torów w wykonaniu hydraulicznym |  |