1. **Ładownica na zapasowy magazynek do pistoletu GLOCK 17/19 na pas (typu np. IWO-HEST Speed Eagle lub OWB SOLID Single) – w ilości około 135 kpl.**

Ładownica musi:

1. Być wykonana z trwałego i odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego np. kydex,
2. Umożliwiać przenoszenie zapasowego magazynka na pasie o szerokości 40-50 mm, umożliwiać szybkie jej dobycie magazynka i poprzez dopasowanie na wcisk zabezpieczać magazynek przed zagubieniem,
3. Być mocowana na pasie za pomocą tzw. płetwy lub przelotek tak aby zapewnić zarówno pewne zamocowanie na pasie jak możliwość łatwego zdjęcia z pasa przez użytkownika.
4. Być wykonana w sposób pozwalający na wielogodzinne użytkowanie zarówno pieszo jak w pojeździe, bez nadmiernego dyskomfortu,
5. Być odporna na czynniki środowiskowe, w tym w szczególności: zmiany temperatur od -30⁰C do +50⁰C, zapylenie, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, pot, wstrząsy i wibracje,
6. Być wykonana tak aby nie powodować uszkodzeń magazynka ani odzieży,

Preferowane są wyroby umożliwiające w szczególności duży zakres wyboru przez użytkownika odpowiednio do potrzeb np. dogodnego umiejscowienia na pasie.

Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy.