Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie”**

**Zamawiający :**

Gmina Górowo Iławeckie

ul. Kościuszki 17

11-220 Górowo Iławeckie

1. **Przedmiot zamówienia**

Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie tj. piasku frakcji 0-2mm w ilości 1000 ton wraz z transportem i wyładunkiem na placu Zamawiającego tj. ul. Kościuszki (piasek) oraz ul. Przemysłowa (mieszanka) w Górowie Iławeckim w Górowie Iławeckim.

1. **Wymagania jakościowe**

Materiał powinien spełniać następujące wymagania:

**Piasek 0-2mm**

Piasek to naturalny materiał drobnoziarnisty, który jest luźną skałą osadową złożoną   
przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren waha się w zależności od asortymentu w przedziale:

* dla piasku 0/2 mm od 0,0625 do ok. 2,0 mm.

Piasek o wskazanym uziarnieniu, które spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi: PN–EN 12620, PN–EN 13139, PN–EN 13242, PN–EN 13043.