**Załącznik Nr \_\_\_\_**

**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE**

**„Złącze męskie (RJ-45) opakowanie 100 szt.” – 5 opakowań.**

1. Wymagania dotyczące przeznaczenia:
	1. Złącze męskie (RJ-45) opakowanie 100 szt. – przeznaczony do rozbudowy Sieci Teleinformatycznych RON.
2. Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych:
	1. Nie dotyczy.
3. Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i napraw:
	1. Gwarancja na okres 24 miesięcy.
4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:
	1. Nie dotyczy.
5. Wymagania użytkowe: przedmiotem zamówienia jest dostarczenie złącze męskie (RJ -45) opakowanie 100 szt. o następujących parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Wartość** |
| Typ wtyku | RJ-45/8P8C kat. 5e, klasa D , pasmo 100 MHz, UTP (nieekranowany) na kabel teleinformatyczny okrągły (skrętka komputerowa). |
| Materiał  | Obudowa wykonana z polikarbonu, styki złocone wykonane z fosforobrązu.  |
| Typ żył skrętki | Linka AWG 24-27 (żyły 0,4-0,6 mm, żyły w izolacji 0,85-1,00 mm) |
| Wymiary | Długość/szerokość/wysokość: 22/12/13 mm |
| Opakowanie | Pakowane po 100 szt. |