Futerał wewnętrzny (IWB) do pistoletu GLOCK 19 Gen 3,

Futerał musi:

1. Umożliwiać dyskretne przenoszenie broni i umożliwiać szybkie jej dobycie,
2. Posiadać klips zapewniający pewne mocowanie futerału,
3. Być dokładnie dopasowany do kształtu broni i wykonany tak aby broń była umieszczona na wcisk z możliwością regulacji siły potrzebnej do dobycia broni. Broń musi być stabilnie utrzymywana w futerale bez nadmiernego luzu.
4. Być wykonany w sposób pozwalający na wielogodzinne użytkowanie zarówno pieszo jak w pojeździe, bez nadmiernego dyskomfortu,
5. Być wykonany tak aby nie powodować uszkodzeń powłok ochronnych broni ani odzieży,
6. Być wykonany w taki sposób aby zabezpieczać język spustowy, przyrządy celownicze, zatrzask
magazynka, dźwignię zwalniania zamka przed przypadkowym uruchomieniem, uszkodzeniem lub przestawieniem podczas użytkowania,
7. Być odporny na czynniki środowiskowe, w tym w szczególności: zmiany temperatur od -30⁰C do +50⁰C, zapylenie, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, pot, wstrząsy i wibracje,
8. Być wykonany w sposób zabezpieczający broń przed potem – futerał musi oddzielać broń na całej jej długości od ciała użytkownika,
9. Posiadać możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika - preferowane są wyroby umożliwiające w szczególności duży zakres wyboru przez użytkownika odpowiednio do potrzeb np. dogodnego umiejscowienia broni na pasie, regulację nachylenia, noszenie broni bez pasa, noszenie z koszulą wpuszczoną w spodnie.
10. Być dostępny zarówno w wersji dla praworęcznych i leworęcznych (około 5% zamówienia).