Załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji

RO.271.57.2021

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przebudowa drogi Jezierce-Tomaszewo**

w trybie zamówienia z wolnej ręki:

art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy

1. Opis robót:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na długości do 80 mb.

Podobne zamówienie może zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/rękojmi i będzie obejmować:

1) wykonanie robót z branży drogowej polegające na wykonaniu kontynuacji przebudowy drogi o szerokości 4,0 m z płyt zbrojonych żelbetowych typ YOUMB 100x75x12,5 cm o nośności min. 50 kN na długości do 80 mb wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywem gr. 15 cm szerokości po 0,50 m. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi 210025G w miejscowości Jezierce na dz. ew. nr 9. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnego wznowienia granic oraz wytyczenia pasa drogowego.

2. Dane techniczne:

- pas drogowy działki nr. 9 o zmiennej szerokości,

- kategoria ruchu KR1,

- klasa drogi - G,

- obciążenie osiowe 100kN/oś,

- Vproj. - 30 km/h,

- szerokość jezdni 4,50 m,

- jezdnia o dwóch pasach ruchu szer. 2x2,25 m,

- przekrój jezdni - drogowy,

- spadki poprzeczne jezdni jednostronny - 2%,

- spadki poboczy 7%,

- pobocze 2 x 0,5 m

- łuki poziome R=100 m do R=300 m,

- długość wykonywanego odcinka - 160,00 m.

3. Przekrój konstrukcyjny jezdni:

• Warstwa odcinająca z piasku o grubości 6 cm

• Podbudowa, mieszanka kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm,

• Warstwa wyrównawcza z piasku o grubości 5 cm,

• Nawierzchnia, płyty YOUMB gr. 12,5 cm, otwory i styk płyt zamulone piaskiem.

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa wapiennego.

4. Przekrój pobocza:

• Nawierzchnia, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm.

5. Deklaracje i atesty.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia na 7 dni przed wybudowaniem, deklaracji i atestów płyt ażurowych oraz kruszywa w celu akceptacji.

6. Projekt organizacji ruchu.

Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (jeśli jest wymagana). Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca musi przedstawić zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt tymczasowej organizacji ruchu.

7. Uporządkowanie terenu.

Wykonawca, po zakończeniu robót, zobligowany jest, do uporządkowania terenów przyległych i doprowadzenia ich do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

8. Przedmiar robót.

Załączony przedmiar jest tylko pomocą do sporządzenia oferty. Zawarte pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Wykonawca musi ująć w ofercie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania i wyliczyć ilości poszczególnych robót.

9. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca po zakończeniu prac wykona dokumentację powykonawczą w postaci mapy geodezyjnej.