**Do Sprzedania**

**Myjnia Samochodowa Samoobsługowa**

**EHRLE Self-Serwise Carwash**

**3 szt. modułów 2 stanowiskowych**

**Rok produkcji 2007-2008**

1. **Opis techniczny modułów myjni:**

**- wymiary: DI x szer x wys: 213 x 80 x 208 cm**

**- obudowa stalowa , ocynkowana i malowana proszkowo, wygłuszona**

**z izolacją termiczną z podgrzewanym wnętrzem**

**- wydatek wody : 2 x 400-600 l/h z płynną regulacją**

**- ciśnienie max: 150 bar**

**- ciśnienie pracy : 30 – 150 bar ( regulowane płynnie)**

**- kocioł ze stali nierdzewnej z podgrzewaniem gazowym o mocy**

**2 x 50 kW ze zbiornikiem pojemnościowym otwartym**

**- zbiornik 2 x 70 litrów do separacji zasilania wody**

**- temperatura wody: 20- 60 C ( z płynną regulacją)**

**- zasilanie elektryczne: 3N400V / 50 Hz – 9 kW**

1. **Każdy moduł zawiera wyposażenie standardowe w skladzie:**

**- panel operacyjny na lewej i prawej stronie modułu z wyposażeniem:**

* **wrzutnik monet na: 1 zł, 2 zł, 5 zł / żeton 1, żeton 2, żeton 5**
* **wyświetlacz jednostek czasowych na każde stanowisko**
* **podświetlane przyciski z programami mycia**
* **program 1: mycie pod wysokim ciśnieniem proszkiem z wodą zmiękczoną**
* **program 2: płukanie zimna wodą z sieci**
* **program 3: nakładania gorącego wosku/ polimeru z wodą zmiękczoną**
* **program 4: spłukiwania końcowe wodą zdemineralizowaną z nabłyszczaczem i osuszaczem**

**- Mikrokomputer PC**

* **zmiana danych programu poprzez laptop lub MAC 100**
* **możliwość wprowadzania zmian programowych**
* **możliwość dowolnego ustawiania dozowania środków chemicznych z pomocą mikrokomputera**
* **możliwość ustawiania dowolnego czasu mycia za jednostkę wrzutową**

**- Moduły są zaopatrzone w 3 systemy przeciwzamarzaniowe**

* **system I, II i III**

**- Wyposażenie wysokociśnieniowe stanowiska do mycia**

* **4,3 mb wąż wysokociśnieniowy NB6**
* **pistolet wysokociśnieniowy**
* **lanca ze stali nierdzewnej 60 cm z uchwytem izolowanym termicznie**
* **dysza ceramiczna z osłoną**

**- Moduł uzdatniania wody EHRLE AquaClean**

* **dwukolumnowy zmiękczacz wody o wydajności: 2 x 1200 l/h**
* **zbiornik soli 75 kg z ustawianym zasysaniem na wejściu**
* **niezależny zawór kontrolujący napełnianie zbiornika soli przy braku ciśnienia wody z sieci**

**Cena sprzedaży za 1 szt. modułu 2 stanowiskowego –**

**22 000 zł brutto**

**Urządzenia dodatkowe do sprzedaży**

1. **Odkurzacz dwustanowiskowy - 1 szt.**
2. **Rozmieniarka banknotów – 1 szt.**

**Cena za odkurzacz dwustanowiskowy– 2500 zł brutto**

**Cena za rozmieniarkę – 1600 zł brutto**

**Uwaga**

**Koszty demontażu technicznego i transportu urządzeń oferowanych**

**do sprzedaży zapewnia NABYWCA myjni i urządzeń dodatkowych**

**Zdjęcia myjni i urządzeń dodatkowych w załączeniu oferty sprzedażowej.**