Załącznik nr 2.3 do SWZ

**Formularz wymaganych parametrów technicznych**

**Nr postępowania 29/ZP/2024**

**Pakiet nr 3**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do mechanicznego cięcia konturowego siewek i klonów drzewiastych gat. sadowniczych o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności dla Pakietu nr 3 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4.2 do SWZ.

**Oferowane urządzenie do mechanicznego cięcia konturowego siewek i klonów drzewiastych gat. sadowniczych**

Producent: ………………………..

Model: ………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
| 1 | stabilna główna rama wszystkich urządzeń 5 w 1 | *TAK/NIE\** |
| 2 | pionowe tarcze tnące min 8 szt. | *TAK/NIE\**  ………………………..szt.  *(podać wartość)* |
| 3 | górna przystawka tarczowa min. 3szt. podnoszona do pionu + regulowana hydraulicznie | *TAK/NIE*  ……………………………szt.  *(podać wartość)* |
| 4 | okno tarczowe regulowane hydraulicznie z systemem odbijania | *TAK/NIE* |
| 5 | dolny podcinacz tarczowy; sztywne mocowanie; | *TAK/NIE\** |
| 6 | automat do słupów przeciwgradowych, | *TAK/NIE\** |
| 7 | poczwórna pompa hydrauliczna 180 l/min | *TAK/NIE\** |
| 8 | zasobnik oleju; | *TAK/NIE\** |
| 9 | 2 chłodnice + wentylator + 2 systemy filtracyjne | *TAK/NIE\** |
| 10 | joistick na elektrozaworach - płyta min. 7sekcyjna | *TAK/NIE*  ……………………………sekcji  *(podać wartość)* |
| 11 | elementy konstrukcji spawane, wykonane z wysokogatunkowej stali | *TAK/NIE\** |
| 12 | elementy wykończeniowe ze stali kwasoodpornej | *TAK/NIE\** |
| 13 | możliwość regulacji szerokości oraz wysokości pracy- mechanicznie oraz hydraulicznie | *TAK/NIE\** |
| 14 | możliwość regulacji parametrów pracy za pomocą joysticka | *TAK/NIE\** |
| 15 | dostępność części eksploatacyjnych w Polsce | *TAK/NIE\** |
| 16 | rama wielofunkcyjna z możliwością zaczepienia świdra, urządzenia do defoliacji i przerzedzania pąków kwiatowych oraz listew tnących | *TAK/NIE\** |

**Pozostałe Wymagania:**

1. Gwarancja: 12 miesięcy;

2. Termin dostawy: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Miejsce dostawy: PRACOWNIA GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SADOWNICZYCH

ul. Stanisława Rybickiego 16, 96 – 100 Skierniewice