|  |  |
| --- | --- |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych elementów. |
|  | Zakres częstotliwości nie mniejszy niż 4-15 MHz. |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego aparatem USG MYLAB EIGHT Easote |
|  | Szerokość pola obrazowania FOV min. 46 mm |
|  | Ilość elementów min. 192 |
|  | Tryb B-mode. Co najmniej 4 wybieralne częstotliwości pracy. |
|  | Tryb kolorowy Doppler. Co najmniej 4 wybieralne częstotliwości pracy. |
|  | Obrazowanie harmoniczne. Co najmniej 4 wybieralne częstotliwości pracy. |
|  | Obrazowanie trapezowe. |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę biopsyjną. |
|  | Oferowana głowica musi posiadać deklarację zgodności CE wystawioną przez tego samego producenta co aparat USG oraz dokument potwierdzający wprowadzenie wyrobu do używania na terenie Polski. Załączyć kopie dokumentów. |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis producenta w języku polskim. Załączyć kopię dokumentów. |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy |