Załącznik Nr 3

**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE NISZCZARKI DOKUMENTÓW, PŁYT CD - 2 szt.**

I. Wymagania dotyczące przeznaczenia.

Niszczarki dokumentów i płyt CD przeznaczone są dla kancelarii jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, będących na zaopatrzeniu Oddziału Zabezpieczenia ŻW w Warszawie, celem niszczenia dokumentów niejawnych. Wyposażenie w ww. niszczarki związane jest z wypełnianiem zapisów określonych   
w dokumentach normatywnych, a przede wszystkim:

1. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.);
2. Zarządzenia nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r.   
   w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych   
   za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 226 z późn. zm.).
3. Wymagania niezawodności.
   1. Zdolność urządzenia do pracy bezpośrednio po włączeniu.
   2. Niszczenie dokumentów poprzez pocięcie na paski (o określonych wymiarach) jednorazowo w ilości min. 21 arkuszy A4 ( min. 80g/m2).
   3. Niszczarka dokumentów powinna pracować niezawodnie bez przerwy przez jedną godzinę.
   4. Niszczarki powinny pochodzić z produkcji nie wcześniej niż 2020 r. i być fabrycznie nowe.
   5. Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności CE wydaną przez producenta

(w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi CE i polska znak CE (w oryginale).

1. Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody, obsługi technicznej i napraw.
   1. Niszczarki powinny posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji na całość urządzenia i dożywotnio na noże tnące.
   2. Producent powinien zapewnić naprawę gwarancyjną w miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie RP w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

1

* 1. Producent przedstawi wraz z dokumentacją wykaz punktów serwisowych na terenie RP realizujących naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
  2. Wady fizyczne sprzętu stwierdzone w okresie gwarancji wykonawca usunie na własny koszt, lub dostarczy wyrób wolny od wad.
  3. Dostarczenie niszczarek powinno zostać dokonane do Oddziału Zabezpieczenia ZW w Warszawie ul. Ostroroga 35.

1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
   1. Osoby pracujące na urządzeniu nie powinny mieć możliwości wciągnięcia górnych części ciała do części tnących.
   2. Niszczarka powinna być zabezpieczona przed:
      * porażeniem prądem elektrycznym, o przeciążeniem,
      * posiadać funkcję stop w przypadku podania zbyt dużej ilości arkuszy.
2. Wymagania konstrukcyjne.

Niszczarka powinna mieć parametry nie gorsze niż:

* + - szerokość wlotu/wejścia min. 310 mm,
    - szerokość ścinania max.4,5 mm, długość ścinka max. 30 mm,
    - Norma: DIN 66399, P-4/O-3/T-4/E-3/F-1,
    - pojemność pojemnika na ścinki min. 100 1,
    - posiadać funkcję stand-by,
    - zasilanie 230V/50Hz ,
    - automatyczny start/stop - fotokomórka, funkcja cofania,
    - wskaźniki świetlne zacięć i przepełnienia kosza oraz otwarcia drzwi/wyjęcia kosza,
    - zapobieganie zakleszczeniu papieru poprzez identyfikację ilości jednorazowo niszczonych kartek,
    - niszczarka dostarczona powinna być gotowa do podłączenia, opakowana w karton,
    - niszczarka posiada funkcję niszczenia: płyt CD, kart kredytowych, spinaczy,
    - niszczarka powinna być wyposażona dodatkowo w system automatycznego oliwienia mechanizmu tnącego 250 ml (cięcie   
      na ścinki),
    - niszczarka powinna być wyposażona w 10 worków na ścinki, butelkę oleju do smarowania mechanizmu tnącego, instrukcję obsługi w języku polskim, kabel do podłączenia do sieci.