**Opis przedmiotu Zamówienia**

W wyniku nieszczelności instalacji kanalizacyjnej przebiegającej przez piwnice budynku przy ul. Składowej 11-12 zalaniu ulegają pomieszczenia piwniczne zlokalizowane w części podwórza   
budynku przy ulicy Składowej 11 - 12 w Poznaniu, zakres prac do wykonania obejmuje:

1. wymianę części instalacji kanalizacji zlokalizowanej na ścianach zewnętrznych piwnic   
   o średnicy Fi 110, szacunkowej długości 16mb wraz z wymianą podejść i obejm mocujących., długość odcinków podlegających wymianie wynosi 16 mb,
2. wykonanie czyszczenia i płukanie rur kanalizacyjnych zlokalizowanych w gruncie odprowadzających wody deszczowe do kanalizacji z przedmiotowych piwnic;
3. zakup i montaż pompy zanurzeniowej służącej do wypompowania wód opadowych przedostających się przez strop nad pomieszczeniami piwnicznymi. Przy wymianie pompy należy przewidzieć wykonanie nowego podłączenia elektrycznego do pompy wraz   
   z wykonaniem nowego przyłączenia do kanalizacji.
4. przed przystąpieniem do ww. prac należy usunąć zalegający szlam i nieczystości   
   w pomieszczeniach piwnicznych, pozostałości lokatorskie pozostawione w pomieszczeniach.

Powierzchnia piwnic wynosi 89 m2, szacowana warstwa zalegającego szlamu wynosi 30cm.

Zamawiający rekomenduje dokonanie wizji lokalnej części piwnicznej przed złożeniem oferty.

W celu umówienia terminu należy skontaktować się z pracownikiem POK 3 pod nr telefonu 570 335 726.