**Płyty meblowe 18 mm**

Model/typ

Producent/kraj

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Wymiary: 2800 x 2070 [mm] grubość: 18 [mm] |  |
| 3. | Tolerancja długości i szerokości: mm +/- 5 |  |
| 4. | Tolerancja grubości: mm +/- 0,3 |  |
| 5. | Odporność na zarysowania: N ≥ 1,5 |  |
| 6. | Odporność na ścieranie: obroty Klasa 1 ( IP<50, IP+FP/2<150 |  |
| 7. | Odporność na zapalenie: skala ≥ 3 |  |
| 8. | Odporność na pękanie: skala ≥ 3 |  |

**Płyty lakierowane HDF białe korpusowe 3 mm**

Model/typ

Producent/kraj

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Wymiary: 2800 x 2070 [mm] grubość 3 (mm) |  |
| 3. | Tolerancja długości i szerokości: ±2 max 5 mm |  |
| 4. | Tolerancja grubości: ±0,2 |  |
| 5. | Płyta lakierowana jednostronnie |  |
| 6. | Zginanie: [N/mm2] ≥23 |  |
| 7. | Wilgotność: [%] 3-9 |  |
| 8. | Prostolinijność krawędzi: [mm/m] ≤1,5 |  |
| 9. | Prostokątność: [mm/m] ≤2,0 |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej