|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dane masztu oraz ich lokalizacja** | **Standardowy zakres przeglądu** | **Czynności do wykonania wynikające z zaleceń po przeglądzie z dnia 15.11.2021** |
| 1. | Maszt wysokości h=20m,  Lokalizacja: Warszawa, ul. Rakowiecka 2A | * sprawdzenie stanu konstrukcji i zakotwienia masztu do konstrukcji dachu, * sprawdzenie i przesmarowanie połączeń śrubowych uziemienia, * przesmarowanie elementów śrubowych środkiem zabezpieczającym przed wilgocią, * sprawdzenie stanu, zamocowań oraz naciągu odciągów (ewentualna regulacja siły naciągu), * sprawdzenie stanu powłok ochronnych na odciągach, * uzupełnienie brakujących opasek kablowych oraz nakrętek kontrujących | * usunięcie korozji na trzonie masztu, na konstrukcjach wsporczych anten, na szczeblach włazowych oraz zabezpieczenie i pomalowanie miejsc skorodowanych. |

Dodatkowe wymagania:

1. Od potencjalnych Wykonawców wymaga się posiadania specjalistów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV .
2. Z przeglądu masztów oraz wykonanych czynności, Wykonawca sporządzi protokół w którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane – Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).