SPECYFIKACJA:

Minimalne powiększenie: 2,5 x

Maksymalne powiększenie: 10 x

Rozdzielczość sensora: 640x480 px

Rozmiar piksela: 17 μm

Zasięg detekcji: 1800 m

Czułość termiczna (NETD): <18 mK

Ogniskowa: 50 mm

Światłosiła: f/1,0

Liniowe pole widzenia na 100 m: 21,8 m

Kątowe pole widzenia na 100 m: 12,4 °

Waga: 650 g

Temperatura pracy: -25/+50 °C

Typ sensora: niechłodzony mikrobolometr

Częstotliwość odświeżania: 50 Hz

Czas startu: poniżej 3 s

Rodzaj wyświetlacza: AMOLED HD

Rozdzielczość wyświetlacza: 1024x768 px

Złącze: USB-C

Powiększenie cyfrowe: do 4 x

Klasa wodoszczelności: IPХ7

Czas działania: 8,5 h

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Zasilanie zewnętrzne: USB-C 5V

Rejestrator foto/wideo: wbudowany

Format zapisu foto/wideo: .jpeg/.mp4

Moduł Wi-Fi: tak

Zasięg działania sieci Wi-Fi: 15 m

Wymiary: 238x72x62 mm

Moduł Bluetooth: nie

Aplikacja mobilna: tak

Rodzaj zasilania:

akumulator wymienny

źródło zewnętrzne

Rodzaj akumulatora wymiennego: LPS7i

Pojemność akumulatora wymiennego: 6400 mAh

Regulacja dioptrii: +5/-5

Dalmierz laserowy: nie

Typ urządzenia: Monookular

Mocowanie do statywu: 1/4"

Gwarancja baterii: 12 miesięcy

Okres gwarancji: 36 miesięc