**Załącznik nr 3g do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 7: Donice wielkogabarytowe.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część I – KALKULACJA CENOWA** | | | | | | | | |
| **L.p.** | **PRZEDMIOT** | **PRODUCENT, NAZWA OFEROWANEGO MODELU** | **JEDN. MIARY** | **WARTOŚĆ NETTO/ JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ** | **WARTOŚĆ NETTO** | **STAWKA VAT** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
|  | Donica fi/bok 55 o parametrach wyszczególnionych w pkt. 1.1. Cz. II. |  | Szt. |  | 7 |  |  |  |
|  | Donica fi/bok 65 o parametrach wyszczególnionych w pkt. 2.1. Cz. II. |  | Szt. |  | 7 |  |  |  |
|  | Donica fi/bok 90 o parametrach wyszczególnionych w pkt. 3.1. Cz. II. |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |  |  |
| **Część II – WYMAGANIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE** | | | | | | | | |
|  | **Donica fi/bok 55.** | | | | |  | | |
|  | **MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE** | | **PARAMETR OCENIANY** | | | | | |
|  | Drewno modrzewiowe lub akacjowe surowe, suszone, nieimpregnowane, grubość ścian: 3-4 cm, grubość dna: 3-4 cm. W zależności od wysokości donicy 2-3 metalowe obręcze. Średnica zewnętrzna 55 cm, wysokość: 60-65cm. | |  | | | | | |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy. | | Gwarancja: ……… miesięcy. | | | | | |
|  | **Donica fi/bok 65.** | | | | | | | |
|  | **MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE** | | **PARAMETR OCENIANY** | | | | | |
|  | Drewno modrzewiowe lub akacjowe surowe, suszone, nieimpregnowane, grubość ścian: 3-4 cm, grubość dna: 3-4 cm. W zależności od wysokości donicy 2-3 metalowe obręcze. Średnica zewnętrzna 65 cm, wysokość: 75-80cm. | |  | | | | | |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy. | | Gwarancja: ……… miesięcy. | | | | | |
|  | **Donica fi/bok 90.** | | | | | | | |
|  | **MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE** | | **PARAMETR OCENIANY** | | | | | |
|  | Drewno modrzewiowe lub akacjowe surowe, suszone, nieimpregnowane, grubość ścian: 4-5 cm, grubość dna: 4-5 cm. W zależności od wysokości donicy 2-3 metalowe obręcze. Średnica zewnętrzna 90 cm, wysokość: 95-100cm. | |  | | | | | |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy. | | Gwarancja: ……… miesięcy. | | | | | |

W Części I: cenę należy obliczyć według następujących zasad:

1. Wykonawca winien określić, dla każdej pozycji cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). W pozycjach dla których wskazano jedynie prognozowaną ilość badań należy przeliczyć wartość netto podając ilości/j.m. z zaokrągleniem do pełnego opakowania.
2. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;
3. Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – **pod rygorem odrzucenia oferty**;
4. Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu;
5. **Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).**

W Części II: należy uzupełnić według następujących zasad:

W kolumnie „parametr oferowany” należy podać (opisać) rzeczywiste parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia, a także podać link do materiałów źródłowych potwierdzających spełnianie danego parametru. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania parametrów z kolumny „MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE”. Nie wypełniać pól zacieniowanych.

W kolumnie „parametr oceniany” należy podać wartość parametru i/lub wykreślić odpowiednio „TAK” albo „NIE”, a także podać link do materiałów źródłowych potwierdzających spełnianie danego parametru.