

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 01/fax 89 532 29 76, e-mail: [sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl](mailto:sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl)

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**DO SWZ cz. 2**

Znak sprawy: SOZ.383.35.2021

Data: 30.07.2021

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego „WILLA” na potrzeby administracyjne szpitala.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku. poz. 1129 t.j., zwana dalej Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

**Pyt. 1:** Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie e dotyczące urządzeń aktywnych w szafie RACK. Po teleinformatycznej reorganizacji całego szpitala, szpital posiada okablowanie strukturalne całkowicie oparte na urządzeniach aktywnych DELL emc N1148P-ON. W projekcie wrysowane są urządzenia aktywne NETGEAR. Proszę o informację, czy rozbudowa sieci teleinformatycznej ma być kontynuowana na urządzeniach istniejących? Jeżeli tak to poproszę o parametry techniczne urządzenia zastępującego DELL emc N1148P-ON , ponieważ ten został już wycofany z produkcji.

**Odp.:** Ze względu na brak dostępności istniejących urządzeń DELL emc N1148P-ON, należy zastosować rozwiązanie zamienne o następujących parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| Typ obudowy | Rack |
| Typ warstwy | Warstwa L2 Smart |
| Porty RJ45 1 Gbit | 48 |
| Porty RJ45 1 Gbit - Uwagi | 2 x 10GBASE-T (prędkości Fast Ethernet, 1G oraz 10G) |
| Porty SFP+ 10G | 2 |
| Budżet PoE (W) | 390 (do 1440 z EPS) |
| Liczba portów PoE | 48 |
| Liczba portów PoE+ | 48 |
| Zasilany przez PoE/PoE+ | nie |
| Auto uplink | Tak |
| Wentylator | Tak |
| Ilość kolejek | 8 |
| Magistrala | 176 Gbps |
| Stakowalny | Tak |
| Liczba portów stakowania | 2 |
| Liczba urządzeń w stosie | 6 |
| Przepustowość portu stackującego | 40 Gb/s |
| Jumbo Frame | Tak |
| Port mirroring | Tak |
| Port trunking | Tak |
| Agregacja portów | 802.3ad |
| Tablica MAC | 16000 |
| DHCP klient/serwer | Klient |
| IEEE 802.1X | Tak |
| VLAN | Tak |
| Liczba VLAN | 256 |
| VLAN gościnny | Tak |
| QoS | Tak |
| Standard QoS | 802.1p |
| ACL | Tak |
| Typ ACL | MAC, IP, TCP |
| Zarządzanie | Web |
| Redundantne zasilanie | jest |
| Redundantne zasilanie - Uwagi | (RPS4000v2) |
| Pobór mocy (W) | 390 / max 1484.12 |

**Pyt. 2:**  W załączonej dokumentacji brakuje projektu i opisu do systemu kontroli dostępu występującego w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie.

**Odp.:** System kontroli dostępu nie wchodzi w zakres tego postępowania.

**Pyt. 3:** Przesyłam jeszcze jedno pytanie, proszę o odpowiedź. Standard okablowania strukturalnego na terenie szpitala to F/UTP kat. 6A lub F/FTP kat 6A, natomiast na tej inwestycji został zaprojektowany F/UTP kat. 6. Proszę o informację, jaki kabel przyjąć do wyceny.

**Odp.:** Zgodnie ze standardem występującym w szpitalu proszę o wycenę i zastosowanie przewodów okablowania strukturalnego F/UTP kat. 6A. Całe okablowanie i urządzenia musza spełniać standard kat. 6A.

**Pyt. 4:** Jakie parametry musi spełniać wykładzina na stopniach schodowych?

**Odp.:** Stopnie schodów wykonać z deski winylowej klejonej zakończonej listwą aluminiową lub miedzianą, grubość całkowita min. 3 mm, grubość warstwy ścieralnej min. 0,7 mm.

**Pyt. 5:**  Czy panele winylowe mają być układane w formie podłogi "pływającej" czy w klejone do podłoża? Jeśli wykładzina w formie paneli winylowych ma być układana w wersji klejonej to czy Zamawiający przewiduje wyrównanie podłoża masą samopoziomującą?

**Odp.:** Panele winylowe układane w formie podłogi pływającej. Nie przewiduje się masy samopoziomującej.

**Pyt. 6:** Jakie parametry techniczne musi spełniać wykładzina w formie paneli winylowych?

**Odp.:** Panele winylowe fazowane (V-fuga) na click czterostronny, o klasie użytkowej o dużym natężeniu ruchu z przeznaczeniem do biur, gr. całkowitej min. 5 mm, gr. warstwy ścieralnej min. 0,7 mm.

**Pyt. 7:**  Przedmiar robót nie uwzględnia gruntowania ścian i posadzek. Prosimy o uzupełnienie.

**Odp.:** Gruntowanie ścian i posadzek należy uwzględnić w cenie jednostkowej roboty podstawowej.

**Pyt. 8:** Czy Wykonawcy mogą samodzielnie zmieniać ilości obmiarowe i podstawy wyceny (KNR)?

**Odp.:** Nie.

**Pyt. 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie kosztorysów przed podpisaniem umowy, na etapie oceniania ofert zamiast składać do oferty?

**Odp.:** Tak.

**Pyt. 10:** W opinii konserwatora widnieje informacja na temat wymiany stolarki okiennej PCV na drewnianą.Prosimyoudzielenieinformacjiczywymianaokienrównieżwchodziwzakres niniejszego zamówienia.

**Odp.**:Zamawiający informuje, iż nie będzie wymiany stolarki okiennej pcv.

**Pyt. 11:** Na rzucie poddasza zaznaczone jest okno dachowe do wymiany. Czy wchodzi ono w zakres niniejszego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru i udostępnienie szczegółowego opisu.

**Odp.:** Zamawiający informuje, że nie będzie wymiany okien połaciowych.

**Poz. 12:** Pozycja 3.2 przedmiaru robót "Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany wewnętrzne, pomieszczenie ponad 5ˇm2 z dwukrotnym malowaniem farbami krzemianowymi" - W pozycji tej przewidziane jest zastosowanie materiałów firmy Schomburg. Preparat ADICOR G grunt pod farby krzemianowe i ADICOR SK farba krzemianowa. Produkty te są wycofane ze sprzedaży. W związku z tym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie ich nowszymi produktami firmy Schomburg, TAGOSIL G – preparat gruntujący i TAGOSIL Profi wysoce dyfuzyjna farba krzemianowa do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych?

**Odp.**: Tak.

**Poz. 13:** Prosimy o wskazanie dokładnie, które drzwi podlegają renowacji. Rzuty pomieszczeń a badania konserwatorskie wzajemnie się wykluczają.

**Odp.:** Do renowacji przeznacza się drzwi wskazane w dokumentacji badań konserwatorskich, pkt 7.0 – Wytyczne konserwatorskie.

**Poz. 14:** Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia drzwi podlegających renowacji?

**Odp.:** Do wyceny renowacji drzwi należy wykorzystać zdjęcia drzwi ujętych w dokumentacji badań konserwatorskich.

**Poz. 15:** Przedmiar robót poz. 2.3 "Podłoga z płyt włóknowo-cementowych gr. 2x10 mm, na zakład, na istniejących deskach". Obmiar nie uwzględnia ilości podłogi parteru. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odp**.:Podłogę parteru należy wykonać zgodnie z dokumentacją, przekrój P6. Na parterze nie ma płyt włóknowo-cementowych lecz szlichta wyrównawcza.

Dyrektor

Irena Petryna

*(podpis w oryginale)*