Świnoujście, 25.05.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie**

**zamówienia**

EA/PW/NI/0656/188/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: **„Podłączenie studni W4, W6, W7, W8 do istniejącej sieci wody surowej na ujęciu SUW Wydrzany w Świnoujściu”**

**KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY**

Zamawiający informuje, że dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 1, udzielonej pismem nr EA/PW/NI/0629/179/2023/KSz z dnia 23.05.2023r.

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie dokładnego typu rur osłonowych (średnica, odporność na ściskanie) wymaganych do ułożenia kabla sterowniczego XzTKMXpw 30x2x0,8. W załączonej dokumentacji występują rozbieżności dot. ww. rur w projekcie i SIWZ.

**Odpowiedź po korekcie:**

Przy realizacji robót należy zastosować rurę RHDPE-m 110x4 z mufą (kielich), minimalna grubość ścianki rury 4 mm.