**PODSTAWOWE/MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE, KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE, OPIS WYPOSAŻENIA:**

* 1. **1)** **Dane techniczne dot. podwozia**
	2. a) podnośnik koszowy – 1 szt.;
	3. b) rok produkcji: nie starszy niż 2011;
	4. c) dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t. – jazda pojazdem na podstawie prawa jazdy kat. B;
	5. d) przystosowanie do ruchu prawostronnego: kierownica po lewej stronie;
	6. e)zarejestrowany w Polsce;
	7. f) moc silnika: min. 81kW;
	8. g) pojemność: min. 2 400 cm³;
	9. h) przebieg: max. 46000 km;
	10. **2)** **Dane techniczne podnośnika koszowego:**
	11. a) podnośnik koszowy przegubowo- teleskopowy;
	12. b) rok produkcji nie starszy niż 2011;
	13. c) wysokość robocza: min. 23 metry ;
	14. d)maksymalny wysięg boczny: min. 11 m;
	15. e)maksymalny udźwig kosza: min. 225 kg; 2 osoby + narzędzia;
	16. f) kosz samopoziomujący;
	17. g) kosz obrotowy;
	18. h) sterowanie: z kosza i podstawy;
	19. i) start/stop silnika w koszu;
	20. j) gniazdo 230V w koszu,
	21. k) podpory przód i tył wysuwane hydraulicznie rozstawiane na szeroko - obustronnie poza obrys pojazdu;
	22. l) ilość roboczogodzin: max. do 7000;
	23. ł) max. długość transportowa: do 6500 mm;
	24. m) max. wysokość transportowa: do 2900 mm;
	**3)** **Pozostałe wymagania:**
	25. 1) gwarancja min. 3 miesiące na nadbudowę liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego;
	26. 2) resurs wykonany na min. 9 lat;
	27. 3) badanie - aktualny protokół i decyzja UDT;
	28. 4) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – stacjonarny i mobilny na terenie całej Polski.
	29. 5) Serwis stacjonarny oddalony max. o 150 km od Zamawiającego;
	30. 6) w pełni sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.