**HUSQVARNA R214 TC – szczegółowe wymagania techniczne:**

**Rodzaj paliwa/napędu:** silnik spalinowy

**Moc znamionowa:** 12 kW

**Pojemność cylindra:** 586 cm³

**Liczba cylindrów:** 2

**Pojemność akumulatora:** 24 Ah

**Szerokość koszenia:** 94 cm

**Minimalna wysokość koszenia:** 25 mm

**Maksymalna wysokość koszenia:** 75 mm

**Uruchamianie noży:** automatyczne

**Wymiary opon przednich i tylnych:** 170/60-8

**Rozstaw osi:** 88,7 cm

**Prześwit pod podjazdem:** 105 mm

**Przeniesienie napędu:** pasek klinowy

**Rodzaj przekładni:** hydrostatyczna

**Rodzaj fotela:** wersjakomfort

**Oparcie fotela:** wysokie

**Rodzaj kierownicy:** ergonomiczna

**Dodatkowe parametry:**

* wahliwa oś tylna
* przegubowy układ kierowniczy
* urządzenie tnące Combi z funkcją BioClip® (rozdrabniania)
* automatyczne załączanie noży roboczych
* łatwo dostępna dźwignia regulacji wysokości koszenia
* sterowana pedałem przekładnia hydrostatyczna
* przednie urządzenie tnące
* pozycja serwisowa
* wygodna pozycja kierowcy
* cztery duże koła
* licznik motogodzin

**Okres gwarancji:** minimum 2 lata