|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dane masztu oraz ich lokalizacja** | **Standardowy zakres przeglądu** | **Czynności do wykonania wynikające z zaleceń po przeglądzie z dnia 15.11.2021** |
| 1. | Maszt wysokości h=10m, Lokalizacja: Warszawa, ul. Miłobędzka 38 | W ramach usługi należy wykonać:* sprawdzenie stanu konstrukcji i zakotwienia masztu do konstrukcji dachu,
* sprawdzenie i przesmarowanie połączeń śrubowych uziemienia,
* przesmarowanie elementów śrubowych środkiem zabezpieczającym przed wilgocią,
* sprawdzenie stanu, zamocowań oraz naciągu odciągów (ewentualna regulacja siły naciągu),
* sprawdzenie stanu powłok ochronnych na odciągach,
* uzupełnienie brakujących opasek kablowych oraz nakrętek kontrujących
 | * usunięcie korozji na trzonie masztu i stopniach włazowych oraz zabezpieczenie i pomalowanie miejsc skorodowanych.
 |

Dodatkowe wymagania:

1. Od potencjalnych Wykonawców wymaga się posiadania specjalistów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV .
2. Z przeglądu masztów oraz wykonanych czynności, Wykonawca sporządzi protokół w którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane – Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).