Załącznik nr 8 do SWZ

*(Nazwa i adres Wykonawcy)*

RO.271.31.2021

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Utwardzenie sięgaczy przy ul. Świerkowej w Kleszczewie Kościerskim”**

1. **Opis robót:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi przy ul. Świerkowej w Kleszczewie Kościerskim na dz. ew. nr 220/9, 238. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym typu „starobruk” z obustronnym białym paskiem z kostki betonowej   
o szerokości 20 cm tak jak stan istniejący, na podbudowie opisanej w punkcie nr 3. Nawierzchnia musi łączyć się z kostką istniejącą. Wysokości należy dopasować do zjazdów indywidualnych. Nawierzchnię jezdni należy zakończyć krawężnikiem najazdowym (wtopionym). Materiał na nawierzchnię jezdni, po przedstawieniu próbek, będzie akceptowany przez Zamawiającego. W zakresie zamówienia jest również wykonanie odwodnienia poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych wraz z wykonaniem studni chłonnej. Studnia z kręgów betonowych o śr. 150cm i głębokości 4.0m. Zamawiający zaleca wizję w terenie. Transport urobku powstałego w wyniku robót ziemnych w miejsce wskazane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnego wznowienia granic oraz wytyczenia pasa drogowego.

1. **Dane techniczne:**

- pas drogowy działki nr 220/9, 238 o zmiennej szerokości,

- kategoria ruchu KR1,

- szerokość jezdni - zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym,

- spadki poprzeczne jezdni dwustronne - 2%,

- spadki podłużne – min. 0,5%,

- długość wykonywanego odcinka - 63,20 m, powierzchnia - 396,00 m2

1. **Przekrój konstrukcyjny jezdni i zjazdów indywidualnych:**

* mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,
* podbudowa, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 o grubości 20cm ,

* podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,
* kostka betonowa typu gr. 8cm. „fazowana” kolor grafitowy
* Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym najazdowym(wtopionym) 12cm x 25 cm na ławie betonowej C12/15.

1. **Deklaracje i atesty.**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia na 7 dni przed wybudowaniem, deklaracji   
i atestów kostki oraz kruszywa w celu akceptacji.

1. **Uporządkowanie terenu.**

Wykonawca, po zakończeniu robót, zobligowany jest, do uporządkowania terenów przyległych   
i doprowadzenia ich do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

1. **Przedmiar robót.**

Załączony przedmiar jest tylko pomocą do sporządzenia oferty. Zawarte pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Wykonawca musi ująć w ofercie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania i wyliczyć ilości poszczególnych robót.

1. **Dokumentacja powykonawcza.**

Wykonawca po zakończeniu prac wykona dokumentację powykonawczą w postaci mapy geodezyjnej.